| # Procédures de test standard des cas d'emploi (qmptc0116m000) Cette session permet d'effectuer le suivi des codes Qualité. Procédure de test standard Code de la procédure de test standard à gérer. Procédure de test standard Description ou nom du code. Paramètres de regroupement Origine Module ou application intégré(e) auquel un ordre (de contrôle qualité) est lié. Groupe qualité Groupe qualité (et tous les articles qu'il contient) pour lequel un contrôle qualité donné est souhaité. Tiers tiers vendeur/ tiers acheteur Remarque Si vous entrez Achat (PUR) dans le champ Origine, vous devez saisir un tiers vendeur dans ce champ. Si vous entrez Vente (SLS) dans le champ Origine, vous devez saisir un tiers acheteur dans ce champ. Art. Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Révision de la référence d'étude Version ou version révisée d'une référence d'étude ou d'un article avec gestion des révisions. Il peut exister plusieurs révisions d'une même référence d'étude. Remarque Remarque : Infor LN vous permet de définir des règles d'échantillonnage et des combinaisons de test pour la Révision de la référence d'étude indiquée. Rubriques liées Révision de la référence d'étude Description. Description ou nom du code. Numéro d'évolution Code lié à un produit fini à des fins d'identification et qui peut représenter la ou les variantes du produit fini standard. Vous pouvez lier un numéro d'évolution à des articles fabriqués ou achetés. Remarque Infor LN vous permet de définir des règles d'échantillonnage et des combinaisons de test pour le Numéro d'évolution indiqué. Rubriques liées Numéros d'évolution Description. Description ou nom du code. Gamme. Séquence des opérations nécessaires à la fabrication d'un article. Pour chaque opération, la tâche, la machine et le centre de charge sont précisés, de même que les informations relatives au temps de préparation et au temps de cycle. Opération Opération de la gamme. Un contrôle qualité doit intervenir pendant ou après cette opération. Tâche Tâche exécutée durant l'opération. Magasin De Magasin depuis lequel l'article est transféré. Description. Description ou nom du code. Paramètres de contrôle QM seulement recommandé Ce champ sert à indiquer comment les résultats peuvent être utilisés. Si cette case est cochée, les résultats du contrôle qualité sont une recommandation pour l'utilisateur, qui peut écraser ces résultats. Si cette case n'est pas cochée, les résultats du contrôle qualité ont un caractère obligatoire ; l'utilisateur ne peut pas les écraser. Dans ce cas vous ne pouvez pas faire appel aux tests destructifs. Remarque La valeur contenue dans ce champ annule et remplace celle indiquée dans le champ QM seulement recommandé de la session Paramètres Qualité (qmptc0100m000). Méthode de blocage pour contrôles La méthode de blocage désigne la manière dont la fabrication, l'achat ou la vente sont interrompus ou contrôlés à des fins de contrôle qualité. Remarque Si la case QM uniquement recommandé est cochée, ce champ est inaccessible. Texte Affiche le texte associé aux combinaisons qualité. Procédure de test standard Code auquel les données sont liées, ce code est nécessaire pour contrôler la qualité d'un article en fonction des critères définis. Puisqu'une seule procédure de test standard peut être utilisée pour un groupe de produits nécessitant les mêmes normes de qualité et les mêmes tests, une seule procédure de test standard peut faire gagner un temps considérable. Position Position dans la nomenclature à laquelle un contrôle qualité sera effectué. |