| # Historique des échantillons (qmptc3510m000) Cette session permet d'afficher le(s) échantillon(s) précédemment prélevé(s) pour un ordre de contrôle spécifique. Voir aussi Contrôles qualité d'ordres Contrôle qualité des stocks Procédure de test spécifique à l'ordre Ordre de contrôle Code de l'ordre de contrôle qualité. Origine Module ou application intégré(e) auquel un ordre (de contrôle qualité) est lié. Origine de l'ordre Numéro d'ordre de l'origine du contrôle qualité. Opération/Numéro de position Numéro qui figure sur l'ordre auquel l'ordre de contrôle est lié. Il peut s'agir du numéro de position de la ligne de commande client, du numéro de position de la ligne de commande fournisseur, du numéro de position dans la nomenclature ou, si l'origine est Gamme (TI), du numéro d'opération. Article Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Echantillon Petite quantité extraite de la quantité totale (d'ordre) qui est représentative de la qualité globale. Quantité testée Partie de la quantité de l'échantillon qui est testée à chaque fois. Explication : Pour tester un échantillon de 5 kg, on testera 1 kg à chaque fois. Quantité de l'échantillon Quand vous prélevez un échantillon d'une quantité d'ordre spécifique, vous ne voulez généralement pas tester toutes les pièces en même temps. La quantité de l'échantillon est la quantité qui est prélevée de la taille totale de l'échantillon pour être testée immédiatement. Date des stocks Date affectée à un article lors de son stockage. |