| # Contrôle des charges, exemple graphique L'algorithme de planification de la méthode de planification de contrôle des charges peut être illustré par les graphiques ci-dessous. La méthode de planification est décrite en détail à la rubrique Contrôle des charges, algorithme de planification. Dans ces graphiques, le volume de production total d'un certain nombre d'articles plan apparaît. Remarque Cet exemple montre l'effet des contraintes de capacité. Les contraintes de matières sont gérées de la même manière. Etape 1 : Génération du plan sans contraintes En l'absence de contraintes, Infor LN planifie la production de chaque article exactement quand le besoin s'en fait sentir. Généralement, ce plan sans contrainte n'est pas réalisable en raison des contraintes de capacité ou de matières. Plan sans contrainte
A | Contraintes de capacité
Etape 2 : Planification en amont Pour les semaines 24, 26 et 28, la capacité de production requise dépasse la capacité disponible. Dans une étape de planification en amont, une partie de la production planifiée est déplacée vers des périodes antérieures. Avant planification en amont
A | Contraintes de capacité
Après planification en amont
A | Contraintes de capacité
Etape 3 : Planification en aval Les besoins en capacité supplémentaire de la première période ne peuvent pas être déplacés plus en amont. Par conséquent, les dates de livraison souhaitées ne peuvent pas être respectées. Le volume de production supplémentaire est déplacé en aval afin d'obtenir un plan qui ressemble d'aussi près que possible au plan sans contraintes. Après planification en aval
A | Contraintes de capacité
Rubriques liées Contrôle des charges Contrôle des charges, algorithme de planification Contrôle des charges, exemple détaillé |