| # Post-consommation dans Données du personnel La post-consommation sert à calculer le coût de main-d'oeuvre d'un ordre de fabrication ou d'un ordre d'assemblage lorsque le lien d'un employé à cet ordre n'est pas significatif. Le code de l'employé est défini par centre de charge dans la session Centres de charge (tirou0101m000) et il est uniquement employé pour la post-consommation des coûts de main-d'oeuvre vers la session Coûts horaires estimés et réels (ticst0502m000). La post-consommation des heures est applicable aux éléments suivants : ordres de fabrication, ordres d'assemblage, ordres de poste d'assemblage clustérisé. A l'achèvement d'un ordre de fabrication ou de l'une de ses opérations, le coût de main-d'oeuvre est calculé dans Données du personnel, puis enregistré automatiquement dans Fabrication et dans Finances. Les heures post-consommées sont reconnaissables dans Données du personnel, car les lignes relatives aux ordres de fabrication ont été déjà approuvées et traitées dans la session Heures ordre de fabrication (bptmm1120m000). Les heures relatives à un ordre d'assemblage achevé sont également transférées vers Données du personnel pour le calcul des coûts de main-d'oeuvre et des coûts machine. Ce traitement automatique est déclenché par le statut Achevé de l'ordre d'assemblage ou de l'ordre de poste d'assemblage clustérisé. Remarque Le type de main-d'oeuvre utilisé pour la post-consommation est issu des sessions suivantes : Paramètres de contrôle d'assemblage (tiasc0100m000) Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000) Rubriques liées Post-consommation Plannings de travail |