| # Ordres de fabrication par bloc d'ordres (tisfc0152m000) Cette session permet d'afficher et de gérer chaque ensemble d'ordres de fabrication constituant un bloc d'ordres. Cette session permet aussi de subdiviser un bloc d'ordres en deux blocs distincts ou de supprimer un ordre de fabrication d'un bloc. Une fois que vous avez supprimé le dernier ordre de fabrication d'un bloc d'ordres, Infor LN supprime automatiquement ce bloc. Machine Machine sur laquelle les ordres des blocs d'ordres de fabrication sont exécutés. Date début période bloc d'ordres La date de début de la période de bloc d'ordres est la date que vous avez saisie dans le champ Date début période bloc d'ordres de la session Génération de la planification des blocs d'ordres (tisfc0251m000). Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne du champ Date début période bloc d'ordres de la session Génération de la planification des blocs d'ordres (tisfc0251m000). N° de séquence de bloc La valeur du champ N° de séquence de bloc détermine l'ordre dans lequel Infor LN exécute les blocs d'ordres. Les champs Machine, Date début période bloc d'ordres et N° de séquence de bloc identifient chaque bloc d'ordres de façon unique. Heure de début Heure de début d'exécution de ce bloc d'ordres. Plus précisément, il s'agit de l'heure à laquelle la machine de ce bloc d'ordres démarre pour traiter le premier ordre de fabrication de ce bloc. Heure de fin Heure de fin d'exécution de ce bloc d'ordres. Plus précisément, il s'agit de l'heure à laquelle la machine de ce bloc d'ordres s'arrête, une fois qu'elle a traité le dernier ordre de fabrication de ce bloc. Date de fin planifiée originale Valeur d'origine de la date de fin planifiée de l'opération considérée. Quand le logiciel Infor LN extrait une opération d'une définition de gamme pour un ordre de fabrication, il calcule aussi la date de fin planifiée. Le champ Date de fin planifiée originale affiche la valeur d'origine du champ Préparation + exécution (opération suivante) de la session Planification de la production (tisfc0110m000). Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne du champ Préparation+exécution (opération suivante) ou Date de livraison demandée. Ordre de fabrication Ordre destiné à fabriquer une quantité définie d'un article pour une date de livraison donnée. Article ordre de fabrication Article principal de l'ordre de fabrication. Quantité d'ordre Quantité à produire au moyen de l'ordre de fabrication. Unité de stock Quantité physique dans laquelle un article ou une marchandise est gérée. Par exemple, une quantité de bois peut être exprimée en tant que longueur en utilisant le mètre comme unité, ou en tant que volume en utilisant le mètre cube comme unité. Opération Opération pour laquelle cet ordre de fabrication a été inclus dans le bloc d'ordres. La machine de cette opération doit être celle du bloc d'ordres. Si l'ordre de fabrication comporte plusieurs opérations exécutées sur la même machine, mêlées à des opérations effectuées sur d'autres machines, la fonctionnalité de bloc d'ordres ne prend en compte que les premières de ces opérations. Si l'ordre de fabrication comporte plusieurs opérations consécutives effectuées sur la même machine, la fonctionnalité de bloc d'ordres prend en compte le total des temps d'exécution de ces opérations. Statut de l'opération Statut d'une opération. Date de préparation et d'exécution courante Date et heure auxquelles Infor LN prévoit de faire commencer le temps de fabrication. Le champ Date de préparation et d'exécution courante affiche la valeur actuelle du champ Préparation + exécution de la session Planification de la production (tisfc0110m000). Le contenu du champ Date de préparation et d'exécution courante ne reflète les changements apportés aux blocs d'ordres qu'une fois que vous mettez à jour les données de planification de production standard. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne du champ Date de début de préparation+exécution. Date de début d'attente courante Date/heure de fin planifiée des temps de préparation et d'exécution de l'opération, et date/heure de début planifiée du temps d'attente. Le champ Date de début d'attente courante affiche la valeur actuelle du champ Attendre de la session Planification de la production (tisfc0110m000). Le contenu du champ Date de début d'attente courante ne reflète les changements apportés aux blocs d'ordres qu'une fois que vous mettez à jour les données de planification de production standard. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne du champ Attendre de la session Planification de la production (tisfc0110m000), dans l'onglet Selon la planification, sous Date de début. Diviser le bloc Crée un nouveau bloc d'ordres contenant tous les ordres de fabrication qui suivent l'ordre actuellement sélectionné. Le bloc d'ordres en cours conserve la plage d'ordres de fabrication qui va du premier ordre à celui que vous sélectionnez. Diviser et fermer Crée un nouveau bloc d'ordres contenant tous les ordres de fabrication qui suivent l'ordre actuellement sélectionné. Le bloc d'ordres en cours conserve la plage d'ordres de fabrication qui va du premier ordre à celui que vous sélectionnez. Si aucune erreur n'est signalée, Infor LN ferme alors la session. Mettre à jour la planification standard Cette commande met à jour les heures de début et de fin affichées dans la session Planification de la production (tisfc0110m000). Ordre de fabrication. Cliquez sur cette commande pour lancer la session Ordre de fabrication (tisfc0101m100) et affiche les détails de l'ordre de fabrication sélectionné. Classes et états de configuration Cliquez sur cette commande pour lancer la session Classes et états de configuration par opération (tisfc0133m000) et affiche les classes de configuration et les états de configuration de l'opération. Impression de la planification des blocs d'ordres Permet de lancer la session Impression de la planification des blocs d'ordres (tisfc0451m000). Ajout d'un ordre de fabrication à un bloc d'ordres Permet de lancer la session Ajout d'un ordre de fabrication à un bloc d'ordres (tisfc0252m000). |