| # Clustérisation des ordres d'assemblage de poste Les ordres d'assemblage de poste clustérisés sont employés dans la réservation et la post-consommation des pièces d'assemblage. Ils permettent de combiner les matières pour un ordre d'assemblage de poste (pour une journée donnée). Paramètres Le paramètre Traitement de la transaction détermine l'emploi des ordres d'assemblage de poste clustérisés. Ce paramètre est défini dans la session Paramètres de contrôle d'assemblage (tiasc0100m000) et peut avoir les valeurs suivantes : Selon le poste Un seul ordre d'assemblage de poste clustérisé est créé chaque jour pour chaque poste d'assemblage. Selon l'ordre Un ordre d'assemblage de poste clustérisé est créé pour chaque ordre d'assemblage. Les ordres d'assemblage de poste clustérisés sont employés dans la réservation et la post-consommation de pièces d'assemblage en vue de combiner les matières pour un ordre d'assemblage de poste. Un ordre d'assemblage de poste clustérisé couvre soit un jour entier (traitement de transaction basé sur le poste) soit un ordre d'assemblage (traitement de transaction basé sur l'ordre). Les données de chaque période sont stockées séparément. Dans le traitement de transaction basé sur le poste, chaque période donne lieu à une ligne d'ordre magasin distincte pour la réservation des pièces d'assemblage. Dans le traitement de transaction basé sur l'ordre, un ordre magasin distinct est généré pour chaque ordre d'assemblage de poste clustérisé. Le menu approprié vous permet d'effectuer les opérations suivantes : changer le statut d'un ordre d'assemblage de poste clustérisé de Fermé en Ouvert; lancer la session Ordre d'assembl. de poste clust. - Besoins en pièces assmbl. (tiasc7140m000) afin d'afficher les besoins en pièces d'assemblage de chaque ordre d'assemblage de poste clustérisé. Rubriques liées Variantes et ordres d'assemblage de poste Ordres d'assemblage |