| # Caractéristiques (qmptc0115m000) Cette session permet de définir la qualité requise pour les caractéristiques. Les caractéristiques définies pour un code Qualité s'appliquent à toutes les combinaisons qualité auxquelles ce code est attribué. Dans la session de détails, vous pouvez associer plusieurs caractéristiques ou combinaisons aspect/caractéristiques à un code Qualité. Pour chaque code Qualité, vous pouvez ajouter des propriétés telles qu'un test, une norme, des limites, une méthode et une date d'application. Remarque Les données par défaut des caractéristiques peuvent être changées. Voir aussi Procédure de test standard et combinaisons de test Code Qualité Code auquel les données sont liées, ce code est nécessaire pour contrôler la qualité d'un article en fonction des critères définis. Puisqu'une seule procédure de test standard peut être utilisée pour un groupe de produits nécessitant les mêmes normes de qualité et les mêmes tests, une seule procédure de test standard peut faire gagner un temps considérable. Aspect Caractéristique technique. Caractéristique Référence à une qualité ou à une marque distinctive d'un article ou d'un composant d'article. Par exemple, son diamètre, sa longueur, son poids. Caractéristique Sépare les aspects de la caractéristique. Caractéristique Ce paramètre est un numéro de séquence qui vous permet de définir plusieurs fois une même caractéristique, mais chaque fois avec une date d'application différente. Type de la caractéristique Les types de caractéristiques suivants sont disponibles : Méthode Les méthodes suivantes sont disponibles : Unité de la caractéristique Unité dans laquelle la caractéristique d'un article est exprimée, par exemple, le mètre ou le kilogramme. Caractéristique pour l'algorithme Si cette case est cochée, cette caractéristique peut être utilisée comme variable ou comme constante dans l'algorithme d'une autre caractéristique. Test Test employé par défaut pour mesurer la caractéristique. Valeur fixe de caractéristique Valeur de la caractéristique qui est déterminée une fois pour toutes. . La valeur fixe de la caractéristique est comparée aux résultats de test saisis dans l'une des sessions suivantes : Echantillon - Données de test par caractéristique (qmptc1115m000) Echantillon - Données de test par numéro de série (qmptc1116m000) Remarque Ce champ n'est applicable que si le contenu du champ Méthode est Fixed. Si la valeur indiquée pour le champ Type de la caractéristique est Integer, le champ Valeur fixe de caractéristique est arrondi à la valeur d'entier la plus proche.
Exemple
Saisie de l'utilisateur | Valeur arrondie
5 | 11
4 | 10
6 | 11
Algorithme Expression qui est employée pour calculer une caractéristique au moyen d'autres variables ou caractéristiques fixes. Remarque Vous ne pouvez utiliser le champ Algorithme que si vous avez saisi Algorithm dans le champ Méthode. Groupe d'options Groupe de valeurs possibles pour une caractéristique. Pour chaque valeur (option), vous pouvez indiquer si celle-ci est acceptable ou non. Les options "bleu" et "rouge" constituent un groupe d'options. Exemple
Caractéristique | Valeur du pH
Test | test Litmus
Options. | bleu = acceptable
rouge = non acceptable
Remarque Vous pouvez saisir un groupe d'options si le champ Type de la caractéristique contient Option. Date d'application Date à laquelle vous pouvez effectuer un test pour contrôler les articles. Date d'expiration Date à laquelle vous ne pouvez plus effectuer de test pour contrôler les caractéristiques liées à ce code Qualité. Norme de la caractéristique Norme habituellement employée pour les caractéristiques. Par exemple, une norme DIN. Type de limite Type de la valeur mesurée : Norme La norme est la qualité souhaitée pour cette caractéristique, exprimée en unités de caractéristique. Remarque Ce champ n'est pas applicable si vous avez saisi Fixed dans le champ Méthode ou Option dans le champ Type de la caractéristique. Limite supérieure Saisissez la valeur de caractéristique la plus haute, exprimée en unité de caractéristique, pour laquelle la qualité est acceptable. Remarque La valeur contenue dans le champ Limite supérieure doit être supérieure ou égale à celle du champ Norme. Limite inférieure Saisissez la valeur de caractéristique la plus basse, exprimée en unité de caractéristique, pour laquelle la qualité est acceptable. Remarque La valeur contenue dans le champ Limite inférieure doit être supérieure ou égale à celle du champ Norme. Tolérance maximum Saisissez le pourcentage maximum dont une valeur peut être supérieure à la norme dans le champ Norme. Tolérance minimum Saisissez le pourcentage dont une valeur peut être inférieure à la norme dans le champ Norme. |