| # Vérification du stock Remarque Cette session est essentielle à la fonctionnalité de contrôle de stock d'autres sessions. Seules les données générées par cette session peuvent être ultérieurement traitées par la session Génération listes d'ordres d'assemblage pour pièces critiques (tiasc2245m000) et affichées dans les sessions Rupture de pièces d'assemblage (tiasc2540m000), Rupture de pièces d'assemblage - Ordres d'assemblage (tiasc2545m000) et Ordre d'assemblage - Ruptures de pièces d'assemblage (tiasc2546m000). Infor LN limite toujours les recherches aux pièces d'assemblage critiques et aux ordres qui s'y rapportent. Reportez-vous à la session Articles - Production (tiipd0101m000) pour savoir quels sont les articles critiques. Cliquez deux fois sur un article et cliquez sur l'onglet Méthodes pour afficher le champ Critique pour contrôle de stock. Pour contrôler l'inventaire, spécifiez une ou plusieurs lignes d'assemblage ainsi qu'une date ou une période. En outre, vous pouvez limiter la vérification à certaines parties de l'assemblage. La session identifie les ordres qui répondent à ces critères puis opère le contrôle de ces ordres et pièces d'assemblage. En cas de rupture, Infor LN génère une liste des pièces d'assemblage dont le stock est insuffisant. Cette liste s'affiche dans la session Rupture de pièces d'assemblage (tiasc2540m000). En plus de l'état des pièces en rupture de stock, vous pouvez générer des listes d'ordres bloqués qui requièrent ces pièces. Ces listes s'affichent dans la session Rupture de pièces d'assemblage - Ordres d'assemblage (tiasc2545m000) pour chaque combinaison de jour et pièce d'assemblage. Elles contiennent tous les ordres bloqués pour cette combinaison de date de besoin et de pièce d'assemblage, même si le nombre total de pièces requises pour ces ordres dépasse la quantité restant en rupture. Si vous générez des listes d'ordres, Infor LN supprime les éventuelles listes existantes pour chaque combinaison de jour et de pièce d'assemblage située dans la période spécifiée. Ainsi, les nouvelles listes remplacent les anciennes. Si, pour une certaine combinaison de pièce d'assemblage et de date de besoin, aucune nouvelle liste n'est générée, l'ancienne liste, s'il en existe une, est malgré tout supprimée. Notez que les listes d'ordres que vous générez dans cette session ne contiennent que des ordres bloqués. Pour inclure des ordres non bloqués, mettre à jour les listes existantes, spécifier des critères de sélection ou encore générer un grand nombre d'ordres, lancez la session Génération listes d'ordres d'assemblage pour pièces critiques (tiasc2245m000). Les ordres bloqués sont ceux dont le traitement est interrompu. Si un ordre était déjà commencé, il ne pourra être traité que sur le poste suivant. Un ordre peut être bloqué pour divers motifs, telle qu'une rupture de stock. Dans la session Ordre d'assemblage - Motifs de blocage (tiasc2103m000), vous pouvez bloquer et débloquer des ordres ou bien afficher les motifs de leur blocage. Pour plus d'informations sur le blocage des ordres, reportez-vous à l'aide relative à cette session. Remarque Le stock peut être contrôlé seulement si, dans Planification d'entreprise, le système d’ordre des articles est Planifié. Reportez-vous au champ Système de commande dans l'onglet Paramètres de la session Article - Commande (tcibd2100s000). Le choix des ordres contrôlés dépend entre autres des dates que vous sélectionnez. Toutefois l'heure d'assemblage d'un ordre peut se situer partiellement en dehors de la plage de dates spécifiée. Dans ce cas, seules les pièces d'assemblage requises aux dates de la sélection sont vérifiées. Rubriques liées Présentation de la gestion de l'assemblage Articles critiques Ordres d'assemblage Séquencement des lignes et types de règles dans Gestion de l'assemblage Utilisation d'un poste d'assemblage |