| # Relations de centres de charge partagés (tirou3100m000) Cette session permet d’affecter une partie de la capacité d’un centre de charge principal à différents centres de charge secondaires. Vous devez avoir déjà défini les centres de charge comme centres de charge partagés dans la session Centres de charge (tirou0101m000). Quand vous créez la relation, les données concernant le centre de charge principal sont copiées dans le centre de charge secondaire. Vous ne pouvez donc plus modifier les données du centre de charge secondaire dans la session Centres de charge (tirou0101m000), à l'exception de sa description, du magasin d'en-cours et de l'employé de post-consommation. Remarque Le pourcentage total de la capacité du centre de charge principal affectée aux différents centres de charge secondaires peut être supérieur à 100 % afin de tenir compte des heures supplémentaires et d’autres facteurs. Assurez-vous que cette valeur est inférieure ou égale à 100 %. Rubriques liées Centres de charge partagés Centre de charge principal partagé Centre de charge qui ne dispose pas de ressource physique et ne peut être modélisé dans une gamme. Il permet de planifier les capacités et d’afficher la capacité totale requise des centres de charge partagés. Le travail est effectué en réalité dans des centres de charge secondaires partagés, situés dans une société logistique qui peut être identique ou non à celle du centre de charge principal. Vous pouvez ainsi planifier et exécuter un travail dans des sociétés logistiques différentes (si vous définissez plusieurs centres de charge secondaires) sans avoir à utiliser de commandes clients et fournisseurs. Remarque Vous devez avoir déjà défini un centre de charge principal dans la session Centres de charge (tirou0101m000). Rubriques liées Centres de charge partagés Société du centre de charge partagé Société du centre de charge secondaire. Dans cette session, vous pouvez affecter une partie de la capacité d’un centre de charge principal à plusieurs centres de charge secondaires. Les restrictions suivantes s'appliquent : La société doit être présente dans votre combinaison d’applications. Reportez-vous à la session Applications par cmbinaisons d'applications (ttaad1121m000); vous ne pouvez pas utiliser la société 000 ; vous devez être autorisé pour la société considérée ; le centre de charge principal ne doit pas être déjà associé à un centre de charge secondaire de cette société. Rubriques liées Centres de charge partagés Centre de charge secondaire partagé Société du centre de charge secondaire. Dans cette session, vous pouvez affecter une partie de la capacité d’un centre de charge principal à plusieurs centres de charge secondaires. Remarque Vous devez avoir déjà défini le centre de charge secondaire dans la session Centres de charge (tirou0101m000). Ce centre de charge secondaire ne peut pas être déjà affecté à un autre centre de charge principal. Rubriques liées Centres de charge partagés Date d'établissement Infor LN spécifie par défaut la date du jour. Capacité en pourcentage Dans cette session, vous pouvez affecter une partie de la capacité d’un centre de charge principal à plusieurs centres de charge secondaires. Ce champ indique le pourcentage affecté au centre de charge secondaire. Remarque Le pourcentage total de la capacité du centre de charge principal affectée aux différents centres de charge secondaires peut être supérieur à 100 % afin de tenir compte des heures supplémentaires et d'autres facteurs. De façon générale, assurez-vous que cette valeur est inférieure ou égale à 100 %. Rubriques liées Centres de charge partagés |