| # Gestion des en-têtes et des composants tels que conçus Cette rubrique explique comment attribuer des numéros de série à des produits (finis) dans Fabrication. Les sessions permettant d'attribuer des numéros de série se trouvent dans le module Contrôle de fabrication. Procédez comme suit : Lorsque vous utilisez un ordre de fabrication, la session Produit fini sérialisé - En-têtes tels que conçus (timfc0110m000) vous permet d'afficher les numéros de série générés pour les produits finis ou d'attribuer vous-même des numéros de série. Si la quantité d'un ordre de fabrication est de cinq produits, une ligne est générée pour chaque produit (cinq lignes au total) dans la session Serial End Item - As-Built Headers (timfc0110m000). Le paramètre Date de génération des numéros de série détermine le moment précis auquel les numéros de série sont générés pour les produits finis. Si vous sélectionnez un article dans la session Serial End Item - As-Built Headers (timfc0110m000) et cliquez sur As-Built Components dans le menu approprié, vous lancez la session Produit fini sérialisé - Composants tels que conçus (timfc0111m000). Dans cette session, les composants (sérialisés) du produit fini sérialisé apparaissent, et vous pouvez lier des numéros de série aux articles sérialisés. Si un produit fini spécifique nécessite trois pièces d'un composant sérialisé spécifique et une pièce d'un autre composant sérialisé, quatre lignes de composant sont créées pour le produit fini, dans lesquelles vous devez saisir un numéro de série. Vous créez ainsi une structure telle que conçue pour définir les composants spécifiques (identifiés par les numéros de série) à utiliser dans des produits finis spécifiques (également identifiés par des numéros de série). Après avoir attribué des numéros de série aux composants dans la session Serial End Item - As-Built Components (timfc0111m000), vous pouvez vérifier si la structure telle que conçue est terminée. Tous les composants sérialisés doivent être dotés d'un numéro de série, sinon vous ne pouvez pas copier la structure telle que conçue dans une structure telle que gérée de Service. Pour vérifier qu'il ne manque aucun numéro de série dans la structure telle que conçue, sélectionnez le produit fini dans la session Serial End Item - As-Built Headers (timfc0110m000), puis cliquez sur Validate dans le menu approprié. Rubriques liées Vue générale des articles sérialisés Articles sérialisés dans Fabrication Utilisation d'articles sérialisés dans Fabrication |