| # Valeurs possibles Centre de charge principal Centre de charge constitué de plusieurs centres secondaires. Si vous utilisez un centre de charge partagé, le centre secondaire est toujours un centre principal, même si le centre de charge principal est un centre secondaire. Centre de charge secondaire Centre de charge appartenant à un centre situé à un niveau plus élevé. Remarque La distinction entre centres de charge principaux et centres secondaires est mise à profit dans la session et dans les états de capacité (histogrammes) qui peuvent être affichés ou imprimés dans les modules suivants : le module Plan directeur de l'application Planification d'entreprise, les modules Pilotage de l'atelier et Gestion des projets de l'application Fabrication. Dans le champ Capacity Flows de la session Paramètres People (bpmdm0100m000), vous pouvez affecter des flux de capacité au centre de charge principal et au centre de charge secondaire. Le regroupement des centres de charge (principaux) permet de connaître la capacité totale. Centre de charge de sous-traitance Si une opération doit être sous-traitée, vous devez définir un centre de charge de sous-traitance. Les codes Taux opératoire ne peuvent pas être liés pour ce type de centre de charge. Vous pouvez, en revanche, enregistrer des données de planification par centre de charge de sous-traitance, quel que soit le type de capacité critique sélectionné. Le type du centre de charge ne peut pas être modifié s'il s'agit du type Centre de charge de sous-traitance. Centre de charge d'établissement des coûts de revient Le centre de charge est un centre de charge d'établissement des coûts de revient. |