| # Génération des données de contrôle entrées/sorties des machines La nature des données générées par Infor LN est déterminée par les champs suivants de la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000): Mettre à jour la méthode de contrôle d'E/S détermine si la période cible est exprimée en nombre de semaines ou en nombre de jours. Nombre de périodes pour générer les données d'E/S détermine combien de jours ou de semaines contient la période cible. Inclure les achèvements partiels (par défaut) détermine si Infor LN doit ou non prendre en compte les opérations de routage qui ne sont que partiellement achevées dans le calcul des valeurs d'entrée/sortie. Sessions associées Vous pouvez supprimer les données dont vous n'avez plus besoin au moyen de la session Suppr. ctrle entrées/sorties de machines (tisfc3222m000). Vous pouvez générer les données relatives aux entrées/sorties pour des centres de charge au moyen de la session Gén. ctrle entrées/sorties du ctre de charge (tisfc3210m000). Rubriques liées Contrôle des entrées/sorties |