| # Caractéristiques des lots variables Les caractéristiques des lots variables s'appliquent à des lots spécifiques. La spécificité des lots peut correspondre, par exemple, à des données du processus de fabrication ou à des données relatives au contrôle qualité et aux normes de qualité. Vous pouvez attribuer une valeur à chaque caractéristique de chaque lot. Définition de caractéristiques de lots variables Pour définir des caractéristiques de lots variables, procédez comme suit : Définissez toutes les caractéristiques de lots possibles dans la session Variable Lot Features (whltc2100m000). Indiquez les caractéristiques de lots appropriées pour un article particulier dans la session Item - Variable Lot Features (whltc2110m000). Attribution de valeurs à des caractéristiques de lots Pour attribuer une valeur à la caractéristique d'un lot spécifique, utilisez la session Item - Lot - Variable Lot Feature Values (whltc2120m000). Exemple Le tableau suivant présente plusieurs caractéristiques de lots variables.
Variable Lot Features (whltc2100m000)
Caractéristiques des lots variables | Description
--- | ---
KM3 | Nb de couches de vernis
KM4 | Densité (kg/c)
COUL | Couleur
CL | Classe de qualité
DPP | Date de péremption du produit
Le tableau suivant présente les valeurs de caractéristiques d'un lot spécifique.
Item - Lot - Variable Lot Feature Values (whltc2120m000)
Article = DBO-56
Lot = 2006-B000023
Caract. | Valeur de la caractéristique du lot
--- | ---
KM3 | Nb de couches de vernis | 4
CL | Classe de qualité | A+
Après avoir défini les caractéristiques des lots, vous pouvez attribuer ces caractéristiques à des articles et/ou lots dans la session Item - Variable Lot Features (whltc2110m000). Rubriques liées Gestion des lots Utilisation des lots |