| # Création de graphiques de pièces par million Ce graphique est utilisé pour comparer la performance réelle en termes de qualité des pièces par million d'un article à une mesure moyenne cible (pour un mois/ une année). Il est généré à partir de résultats de contrôle qualité réels pour une période définie par l'utilisateur. Exemple Les graphiques des pièces par million sont créés à partir des données de la session Statistiques de qualité article (qmptc1140m000). Exemple: Le tracé du graphique suit les règles suivantes : Les valeurs des pièces par million sont déterminées pour chaque origine d'ordre, article ou article/fournisseurs, année ou période. Il est supposé que chaque unité d'article inspecté est une opportunité. Il faut déterminer le nombre total d'unités inspectées pendant la période, c'est-à-dire toutes les opportunités par période. Il faut déterminer le nombre total d'unités rejetées pendant la période, c'est-à-dire le nombre total de pièces défectueuses par période. Pièces défectueuses par opportunité représente le nombre de pièces défectueuses divisé par le nombre d'opportunités dans la période. Pièces défectueuses par opportunité et par période = Nombre total de pièces défectueuses par période / Nombre total d'opportunités par période. Pièces défectueuses par million d'opportunités représente les Pièces défectueuses par période multiplié par un million Pièces défectueuses par million d'opportunités par mois = Pièces défectueuses par opportunité par mois x 1 000 000 Pièces défectueuses par million par année est, de la même façon, calculé à l'aide du nombre total d'opportunités et du nombre total de pièces défectueuses dans l'année. Les données calculées de Pièces défectueuses par million d'opportunités par période est affiché. Chaque période est représentée par un point sur le graphique. Les pièces défectueuses par million d'opportunités par année peuvent être tracées en tant que moyenne calculée pour toutes les périodes de l'année ou pour chaque trimestre. Fonctionnement dans Infor LN Vous pouvez accéder au graphique des pièces par million à partir de la session Statistiques de qualité article (qmptc1140m000). Ce graphique est créé pour les champs de la session, pour toutes les périodes de l'année sélectionnée. Lorsque plusieurs périodes sont sélectionnées, la plage est étendue en fonction de la sélection. Remarque Si vous sélectionnez les périodes 3 et 5, la période 4 s'affiche également pour assurer la cohérence. Quand le graphique est généré pour la première fois, les valeurs par défaut sont enregistrées dans la session Graphique des pièces par million (PPM) (qmptc1740m000). Cliquez sur Modification du graphique pour modifier les valeurs. Voici les options pour modifier le graphique PPM : Inclure les lots sautés acceptés : Cet indicateur détermine si les lots acceptés pour les contrôles qualité d'ordre sautés doivent être inclus dans les données utilisées pour générer le graphique. 2e contrôle qualité : Utilisez les options 2e contrôles qualité exclus et 2e contrôles qualité inclus pour déterminer les données qui seront utilisées pour générer le graphique. L'exemple suivant décrit la façon dont les données correspondant à l'option sélectionnée sont tracées dans le graphique. Exemple Les ordres suivants sont définis pour une période :
Unité | Echantillon | Caractéristique 1 | Caractéristique 2 | Caractéristique 3 | Résultat
1 | 1 unité | Réussite | Echec | Echec | Echec pour 1 échantillon
2 | 1 unité | Réussite | Réussite | Réussite | Réussite pour un échantillon
3 | 1 unité | Echec | Echec | Echec | Echec pour 1 échantillon
4-5000 | 4996 unités | Réussite | Réussite | Réussite | Réussite pour 4996 échantillons
Résultats : deux échecs sur un échantillon de 5000 ou 2/5000 *1 000 000 ou 400 ppm.
Contrôle qualité d'ordre | Quantité d'ordre | Quantité de l'échantillon | Accepté / Rejeté | Ordre de 2e contrôle qualité
1 | 100 | 100 | Accepté |
2 | 200 | 200 | Rejeté | 3
3 | 200 | 200 | Rejeté |
4 | 200 | 200 | Rejeté |
5 | 200 | 200 | Accepté |
6 | 200 | 200 | Rejeté | 7
7 | 200 | 200 | Rejeté | 8
8 | 200 | 200 | Accepté |
Les résultats cumulés sont les suivants : Quantité acceptée en excluant 2e contrôle qualité : 300 (ordre 1 et 5). Quantité rejetée en excluant 2e contrôle qualité : 600 (ordre 2, 4 et 6). Quantité acceptée en incluant 2e contrôle qualité : 500 (ordre 1, 5 et 8). Quantité rejetée en incluant 2e contrôle qualité 400 (ordre 3 et 4). Les options s'affichent dans la session Statistiques de qualité article (qmptc1140m000).
Accepté en excluant 2e contrôle qualité | Rejeté en excluant 2e contrôle qualité | Accepté en incluant 2e contrôle qualité | Rejeté en incluant 2e contrôle qualité | Quantité sautée
300 | 600 | 500 | 400 | 0
Si vous sélectionnez l'option 2e contrôles qualité exclus, les données sont tracées sur le graphique de la façon suivante : Accepté - 300 Rejeté - 600 Si vous sélectionnez l'option 2e contrôles qualité inclus, les données sont tracées sur le graphique de la façon suivante : Accepté - 500 Rejeté - 400 |