| # Signaux de ressource Les signaux de ressource concernent la planification des ressources. Ils vous avertissent d'un problème d'utilisation ou de charge de travail. Pour analyser ces signaux et résoudre les problèmes auxquels ils sont liés, vous disposez des sessions suivantes : Ressource (cprpd2100m000) Plan directeur des ressources (cprmp3501m000) Ressource surchargée La ressource est trop utilisée. Ce type de signal est généré lorsque, pour une période donnée, l'utilisation dépasse 100 % (pourcentage auquel il faut ajouter le pourcentage de tolérance défini pour ce type de signal dans la session Types de signaux - par planificateur (cprao1110m000)). Charge < Norme La charge de l'atelier est inférieure à la norme de charge indiquée dans la session Ressource (cprpd2100m000) (en tenant compte de la tolérance de charge précisée dans cette même session). Seuls les champs suivants de la session Plan directeur des ressources (cprmp3501m000) sont pris en compte dans la détermination de la charge de travail : Capacité utilisée pour les ordres SFC Capacité utilisée pour les activités PCS Capacité utilisée pour les ordres de service Charge > Norme La charge de l'atelier est supérieure à la norme de charge indiquée dans la session Ressource (cprpd2100m000) (en tenant compte de la tolérance de charge précisée dans cette même session). Seuls les champs suivants de la session Plan directeur des ressources (cprmp3501m000) sont pris en compte dans la détermination de la charge de travail : Capacité utilisée pour les ordres SFC Capacité utilisée pour les activités PCS Capacité utilisée pour les ordres de service CTP ressource < Zéro La ressource CTP est inférieure à zéro. Cela signifie que la charge de la ressource (y compris les commandes clients qui viennent d'être acceptées) est trop élevée. Ce type de signal n'est généré que pour les ressources définies comme CTP critiques dans la session Ressource (cprpd2100m000). Rubriques liées Messages d'exception dans Planification d'entreprise Types de messages d'exception |