| # Transfert de prestations planifiées vers des ordres de service Cette option permet de créer des prestations d'ordre de service et de les transférer vers un ordre de service. Comment générer des prestations planifiées et les transférer vers un ordre de service Etape 1. Définition d'un scénario de maintenance préventive et d'une ligne de maintenance préventive Utilisez la session Scénarios de maintenance préventive (tsspc1130m000) pour gérer les scénarios de maintenance préventive sur la base desquels est généré un plan de maintenance, constitué de prestations planifiées. Utilisez la session Scénario de maintenance préventive (tsspc1630m000) pour créer ou gérer les lignes de scénario de maintenance préventive. Vous pouvez répertorier les prestations de référence qui constituent le scénario de maintenance d'un article dans la session Scénario de maintenance préventive (tsspc1630m000). Ces scénarios peuvent être : Basé sur l'utilisation ( Ligne de scénario selon utilisation (tsspc1131m100)). Exemple : exécuter une maintenance tous les 10 000 km, ou lorsque le relief du pneu est inférieur à 3 mm. Basé sur le temps ( Ligne de scénario selon temps (tsspc1131m200)). Exemple : 12 fois par an. Basé sur le temps selon un schéma prédéfini. Exemple : effectuer une maintenance mineure après deux mois, une maintenance approfondie après trois mois, puis une nouvelle maintenance mineure après cinq mois. Etape 2. Générer schéma prestation Utilisez la session Générer schéma prestation (tsspc1232m000) pour générer un schéma de prestations pour une plage d'articles basée sur les prestations de référence liées aux articles. Etape 3. Règles pour les scénarios de maintenance Utilisez la session Règles pour les scénarios de maintenance (tsspc1135m000) pour créer et gérer les lignes d'affectation de scénario de maintenance préventive. Lors de la génération de plans de maintenance, ces règles d'affectation de scénario de maintenance déterminent le scénario valide en fonction des prestations planifiées qui sont générées. Utilisez cette session pour lier le Groupe d'articles de service, le Groupe d'articles sérialisés et le Groupe d'installation à la session Générer schéma prestation (tsspc1232m000). Etape 4. Générer une planification Utilisez la session Génération d'un plan de maintenance (tsspc2200m000) pour générer une planification de maintenance pour une plage de groupe d'installation. Etape 5. Transférer la planification vers l'ordre de service Utilisez la session Transfert prestations planifiées vers service sur site (tsspc2220m000) pour transférer des prestations planifiées vers un ordre de service. Les prestations planifiées doivent satisfaire aux conditions suivantes : Le champ Ordre de service doit être vide. Le statut de la prestation planifiée doit être Lancé ou Final. Le paramètre Heure de début planifiée doit être compris dans la plage définie. Remarque Pour lancer la session Transfert prestations planifiées vers service sur site (tsspc2220m000), vous devez définir des valeurs par défaut pour votre accès à la session Profils utilisateur service (tsmdm1150m000). Si un contrat de service est lié à la prestation planifiée au moyen du groupe d'installation et que ce contrat est actif pour ce groupe d'installation, un message d’avertissement apparaît. |