| # Configuration de la post-consommation L'exemple suivant permet de mieux comprendre les paramètres qui contrôlent la post-consommation : Les articles suivants ont été définis : HORLOGE AIGUILLE L'article AIGUILLE est utilisé comme composant de l'article HORLOGE dans la tâche appelée ASSEMBLAGE. Post-consommation des matières Utilisez les paramètres suivants de la session Items - Production (tiipd0101m000) afin de préparer les articles pour la post-consommation : Cochez la case Post-consommer si matière pour l'article AIGUILLE. Cochez la case Post-consommer matières pour l'article HORLOGE. Quand vous créez un ordre de fabrication, ces cases déterminent les paramètres par défaut des éléments suivants : la case Post-consommer matières de la session Estimated Materials (ticst0101m000) (pour AIGUILLE) ; la case Backflush Materials de la session Production Orders (tisfc0101s000). Vous pouvez modifier ces cases pour un ordre de fabrication particulier. Infor LN post-consomme les matières uniquement si vous sélectionnez ces deux cases. Si vous désélectionnez la case Backflush Materials, Infor LN désélectionne les cases Post-consommer matières pour toutes les matière. Post-consommation des heures La préparation des articles pour la post-consommation des heures s'effectue à l'aide des paramètres suivants : pour la tâche ASSEMBLAGE, cochez la case Backflushing de la session Task Relationships (tirou0104m000); cochez la case Post-consommer heures pour l'article HORLOGE de la session Items - Production (tiipd0101m000). Quand vous définissez une opération pour la tâche ASSEMBLAGE, la case Backflushing de la session Task Relationships (tirou0104m000) détermine l'état par défaut de la case Post-consommation de la session Routing Operations (tirou1102m000). Quand vous créez un ordre de fabrication, Infor LN définit les paramètres par défaut comme suit : La case Post-consommation de la session Routing Operations (tirou1102m000) détermine l'état de cette même case dans la session Production Planning (tisfc0110m000). La case Post-consommer heures de la session Items - Production (tiipd0101m000) détermine l'état de cette même case dans la session Production Planning (tisfc0110m000). Vous pouvez modifier ces cases pour un ordre de fabrication particulier. Infor LN post-consomme les heures uniquement si vous sélectionnez ces deux cases. Si vous désélectionnez la case Post-consommer heures, Infor LN désélectionne les cases Post-consommation pour toutes les opérations. Pour permettre la post-consommation des heures, vous devez également : saisir une valeur dans le champ Backflush Employee de la session Work Centers (tirou0101m000); saisir une valeur dans le champ Hourly Labor Type de la session Shop Floor Control Parameters (tisfc0100s000) pour déterminer si le travail sera facturé en heures normales ou en heures supplémentaires. Articles sérialisés La post-consommation des articles sérialisés n'est possible que si, dans la session de détails Items - Warehousing (whwmd4500m000), la case Serials in Inventory est désélectionnée et que le champ Register Serial Issue During As Built a la valeur Yes. Dans tous les autres cas, cette post-consommation est impossible. Si l'article sérialisé est géré par lot, le lot à partir duquel les articles sont post-consommés est basé sur la méthode de sortie de stock ( Last In First Out (LIFO), First In First Out (FIFO)) tel que défini dans la session de détails Items - Warehousing (whwmd4500m000). Données diverses Définissez les paramètres suivant de la session Shop Floor Control Parameters (tisfc0100s000): Sélectionnez une méthode de post-consommation pour définir le niveau d'interaction avec l'utilisateur dans la procédure de post-consommation. Sélectionnez des périphériques pour l'état des heures et l'état des matières de post-consommation. Rubriques liées Procédure de post-consommation Post-consommation |