| # Agrégation de la capacité estimée au projet Suivant la valeur du champ Capacité critique pour la planification dans la session Centres de charge (tirou0101m000), la Capacité main-d'oeuvre ou la Capacité machine sont utilisées pour calculer la capacité agrégée. Vous pouvez décider de lier des activités aux opérations spécifiques lors de l'agrégation. La procédure se déroule comme suit : Si le code Activité de la session Activités (tipcs4101m000) n'est pas indiqué ou si vous spécifiez que ce code peut être remplacé, Infor LN recherche d'abord une activité dont la tâche ET le centre de charge correspondent à ceux de l'opération spécifique. Si ce code Activité n'existe pas, Infor LN recherche une activité dont la tâche OU le centre de charge correspondent à ceux de l'opération spécifique. Si ce code Activité n'existe pas, Infor LN recherche une activité dont le centre de charge principal correspond à celui de l'opération spécifique. Enfin, si l'opération spécifique ne peut pas être liée à une activité, Infor LN le signale. Rubriques liées Planification réseau |