| # Contrôles qualité sur les articles à vendre Si vous implémentez la fonctionnalité Qualité dans le module Vente, Infor LN crée des ordres de contrôle qualité pour chaque expédition. Ces ordres de contrôle définissent les tests auxquels sont soumis les articles à vendre. Paramètres de configuration des données de contrôle qualité Utilisez la session Paramètres Qualité (qmptc0100m000) pour définir les paramètres du contrôle qualité. Dans la présente session : Cochez la case Vente (SLS) dans la zone de groupe Qualité implémenté. Sélectionnez la case Vente (SLS) dans la zone de groupe Contrôles spécifiques pour utiliser les données des ordres spécifiques de contrôle qualité pour l'application Infor LN Vente. Si cette case est sélectionnée, Infor LN ne modifie par les données de l'ordre spécifique de contrôle qualité même si les données de base de la commande client associée sont modifiées. Si vous sélectionnez la case Vente (SLS) dans la zone de groupe Qualité seulement recommandé, Infor LN vous permet d'écraser les résultats du contrôle qualité recommandé. Pour lancer l'ordre de contrôle qualité à partir de la vente Etape 1. Création d'une commande client Vous pouvez créer des commandes clients dans la session Commande client - Lignes (tdsls4100m900): Automatiquement, à partir de différentes sources, telles que Contrats, Devis, Echange de données informatisé (RDI), etc. En faisant des copies à partir d'un ordre existant dans la session Copie de la commande client (tdsls4201s000). Manuellement Etape 2. Approbation des commandes clients Utilisez l'option Approuver dans la session Commande client - Lignes (tdsls4100m900) pour approuver la commande. L'approbation de la commande client est une étape obligatoire de la procédure de commandes clients. L'exécution des activités de la procédure de commande est lancée lorsqu'un utilisateur approuve la commande. Etape 3. Transfert des commandes clients vers le magasin Transférez la commande client vers Magasin dans la session Transfert commandes clients vers Magasin (WH) (tdsls4246m000). Etape 4. Générer proposition de sortie de stock Générez une proposition de sortie de stock pour les marchandises que vous voulez sortir du magasin à l'aide de la session Génération de proposition de sortie de stock (whinh4201m000), sélectionnez les lignes d'ordre qui répertorient les marchandises que vous voulez sortir, puis cliquez sur Aviser. De même, vous pouvez générer une proposition de sortie de stock pour les lignes d'ordre de sortie de stock individuelles à l'aide de la session Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000) ou Vue générale du statut de la ligne de sortie (whinh2129m000). Etape 5. Lancer proposition de sortie de stock Une fois la proposition de sortie de stock générée, vous devez lancer la proposition pour indiquer que les marchandises sont prêtes pour le contrôle qualité, si la procédure magasin inclut des contrôles qualité. Une fois la proposition de sortie de stock lancée, les lignes d'ordre de sortie et les unités de manutention associées peuvent être inspectées. Si des contrôles de sortie de stock sont inclus dans la procédure de sortie du magasin définie pour les lignes d'ordre de sortie, alors les articles nécessitent des contrôles de sortie. Etape 6. Révision des ordres de contrôle qualité générés Révisez l'ordre de contrôle qualité standard généré dans la session Contrôles qualité d'ordres (qmptc1120m000). L'ordre de contrôle qualité peut être géré dans cette session seulement jusqu'à ce que le contrôle soit effectué. Etape 7. Gestion des lignes d'ordre de contrôle qualité Gérez les lignes d'ordres de contrôles qualité à l'aide de la session Lignes d'ordre de contrôle qualité (qmptc1101m000). Une ligne de contrôle qualité est définie pour chaque combinaison aspect/caractéristique. Les données liées aux caractéristiques peuvent être modifiées pour cet ordre spécifique. Etape 8. Consultez les échantillons Pour l'ordre de contrôle, consultez les différents échantillons de différentes tailles avec des dates/heures différentes dans la session Echantillons d'ordres de contrôle qualité (qmptc1110m000). Infor LN vérifie si le total de tous les échantillons correspond à la taille de l'échantillon. Etape 9. Saisie des données de test Saisissez les données dans la session Données de test d'ordre de contrôle qualité (qmptc1115m000) (par caractéristique) ou dans la session Echantillon - Données de test par numéro de série (qmptc1116m000) (par numéro de série). La session dans laquelle vous saisissez les données de test dépend des paramètres définis dans la session Paramètres Qualité (qmptc0100m000). Infor LN génère les résultats globaux définis pour cette caractéristique particulière. Etape 10. Achèvement des contrôles qualité d'ordres Vous pouvez mettre fin au processus de contrôle qualité par ordre, origine ou stockage dans la session Achever/traiter les ordres de contrôle qualité (qmptc1202m000). Une fois que l'ordre de contrôle prend la valeur Achevé, Infor LN vérifie que toutes les données de test sont définies. Dans le cas contraire, l'ordre de contrôle ne peut pas être achevé Infor LN vous permet d'achever le processus de contrôle de l'ordre une fois seulement les données de test définies. Etape 11. Traitement des contrôles qualité d'ordres Traiter les ordres de contrôle qualité par ordre de contrôle, par origine et par contrôle qualité des stocks. Etape 12. Approbation ou rejet des articles de vente Infor LN détermine si les pièces sont bonnes ou mauvaises dans la taille de l'échantillon. A partir de cette évaluation, Infor LN calcule les quantités réelles acceptées et rejetées. Ces quantités acceptées et rejetées sont comparées au niveau de qualité acceptable saisi dans la session de détails Groupes de tests (qmptc0136m000). Si le pourcentage de quantité accepté est inférieur à ce niveau, l'ordre ou le lot entier est rejeté. Dans le cas d'un échantillonnage continu, la partie de l'ordre qui s'affiche dans le champ Fréquence est rejetée. Les résultats du contrôle sont indiqués dans la session Contrôles des magasins (whinh3122m000). Vous pouvez utiliser la session Contrôles magasins (whinh3122m000) pour approuver, rejeter ou détruire des marchandises. Etape 13. Révision des résultats réels du contrôle qualité Révisez les résultats de contrôle qualité réels à l'aide de la session Contrôles qualité d'ordres (qmptc1120m000). Les quantités proposées affichées dans les champs Quantité proposée acceptée (Quantités acceptées) et Quantité proposée rejetée (Quantités rejetées) sont stockées une fois le traitement de l'ordre de contrôle qualité terminé. Etape 14. Clôture de l'ordre de contrôle Fermez l'ordre de contrôle qualité à l'aide de la session Contrôles qualité d'ordres (qmptc1120m000). Sélectionnez l'ordre d'origine à clôturer. Fermez l'ordre de contrôle qualité dans le menu Spécifique. Infor LN indique le statut à traiter. Rubriques liées Procédure de commande client Proposition de sortie de stock Contrôles qualité magasin et origine des ordres |