| # Définition de déclenchement de processus (tiasl8100m000) Cette session permet de définir le déclenchement des processus pour un poste d'assemblage donné ou de définir la session déclenchée par l'événement. Rubriques liées Présentation de la gestion de l'assemblage Traiter Vous pouvez utiliser quatre événements comme déclencheurs dans le module Contrôle d'assemblage. Ces événements sont les suivants : Achever les ordres d'assemblage du poste Décaler les ordres d'assemblage du poste Lancer l'ordre d'assemblage Geler les ordres d'assemblage du poste Déclenché par poste Poste d'assemblage où a lieu l'événement qui déclenche la session. Par exemple, vous pouvez indiquer que la cession doit être exécutée sur une ligne d'assemblage principale quand l'ordre est achevé sur une ligne d'assemblage d'approvisionnement. Vous pouvez définir le déclencheur dans le champ Traiter. Poste Poste d'assemblage sur lequel le processus déclenché, tel que l'impression des instructions de travail relatives à ce poste d'assemblage, doit être exécuté. Il peut s'agir du poste d'assemblage qui déclenche le processus, ou d'un autre. Kit d'assemblage Kit d'assemblage pour lequel le processus déclenché est exécuté. Ce kit doit être de type Produit. Le kit n'est applicable que lorsqu'il est associé au champ Modèle de Workflow formel de la session Réapprovisionnement du magasin d'en-cours (tiasc8210m000). Modèle de Workflow formel Nom du processus formel de workflow ou nom de la session que vous souhaitez déclencher, que vous avez défini dans votre modèle de workflow. Vous pouvez déclencher les sessions suivantes : Réapprovisionnement du magasin d'en-cours (tiasc8210m000) Génération transfert d'en-cours (tiasc7200m000) Exécution sortie d'en-cours (tiasc7201m000) Exécution réception d'en-cours (tiasc7202m000) Lancement de l'impression des instructions de travail (tiasc5451m000) Requête lancée - Ordre d'assemblage sur poste (tiasc4200m000) Type de traitement Nom d'un processus utilisé par le logiciel dans l'application Enterprise Modeler. Dans ce champ, les options suivantes sont proposées : Processus formel de workflow. Cette option n'est pas implémentée. Par conséquent, choisissez la suivante. Session. Une session Infor LN du module Contrôle d'assemblage. Périphérique Si le processus génère un état, périphérique qui imprime ou affiche l'état. Type de séquence de tâches La date et l'heure d'un besoin planifié des besoins en pièces d'assemblage sont calculées sur la base des données saisies dans le champ Type de séquence de tâches de la session Réapprovisionnement du magasin d'en-cours (tiasc8210m000). Vous pouvez programmer les matières sur la base de la séquence planifiée du poste d'assemblage pour lequel elles sont programmées (matières ayant fait l'objet d'un appel de livraison), mais ce n'est pas toujours une solution réaliste car la séquence planifiée peut différer de la séquence réelle. Si les séquences planifiée et réelle diffèrent, vous pouvez envoyer un message en vous basant sur la séquence réelle du poste d'assemblage déclencheur, qui est le poste d'assemblage sur lequel les déclencheurs sont activés. Ceci permet de programmer des matières seulement pour les ordres d'assemblage qui ont dépassé le point de déclenchement. Infor LN calcule les heures d'arrivée des matières en fonction du : nombre de postes d'assemblage entre le poste d'assemblage d'approvisionnement et le poste d'assemblage déclencheur, temps de cycle. Vous pouvez également régler les déclencheurs en fonction de la séquence planifiée du poste d'approvisionnement. Dans ce cas, Infor LN prend en compte les variations du tampon de ligne, pour lesquelles il est possible de définir un délai de sécurité, ainsi que le délai programmé. Remarque: La date de besoin planifiée des articles commandés avec un lot géré par ordre est toujours calculée en fonction des heures de début planifiées des ordres d'assemblage. De fait le calcul de la date de besoin planifiée, basé sur la séquence réelle, ne peut être utilisé que par des articles gérés par ordre/lot. Ce champ peut prendre les valeurs Planifié et Réel. Si l'ordre d'assemblage indiqué dans le champ Déclenché par poste n'est pas achevé ou s'il n'est pas clôturé, seule la valeur Planifié peut être attribuée au champ Type de séquence de tâches car aucune synchronisation réelle n'est possible pour l'ordre sur ce poste d'assemblage. Vous pouvez attribuer la valeur Planifié ou Réel au champ Type de séquence de tâches si l'ordre d'assemblage indiqué dans le champ Déclenché par poste est achevé ou clôturé. Cela est possible car il existe une synchronisation réelle pour l'ordre sur ce poste. Si vous sélectionnez Planifié, les pièces d'assemblage sont commandées dans une séquence de ligne d'approvisionnement basée sur l'heure de début planifiée de l'ordre d'assemblage du poste. Si vous sélectionnez Réel, les pièces d'assemblage sont commandées dans une séquence basée sur la séquence réelle. Vous pouvez prendre en compte l'ordre d'assemblage séquencé suivant dans la séquence de ligne si les conditions suivantes sont remplies : Les pièces d'assemblage sont des pièces dont l'approvisionnement par séquence d'assemblage est géré par ordre. Les messages d'assemblage de l'ordre d'assemblage qui ont déclenché l'approvisionnement sont générés. Les ordres séquencés suivants sont pris en compte sur la base de la taille du lot défini pour le kit de la session Articles - Magasin (whwmd4500m000) de l'application Magasin. Lorsque le processus de réapprovisionnement est exécuté, des messages d'approvisionnement par séquence d'assemblage contrôlés par ordre/par lot sont générés. Ces messages ne sont pas transférés automatiquement vers l'application Magasin ni vers le module Gestion des achats. Pour transférer ces messages, la session Transfert des messages d'approv. en pièces d'assemblage (tiasc8220m000) doit être exécutée ; elle doit être lancée en tant que tâche programmée. Le numéro d'ordre de transfert n'est renseigné que si les messages d'approvisionnement par séquence d'assemblage contrôlés par ordre/par lot sont transférés vers l'application Magasin et vers le module Gestion des achats, à l'aide de la session Transfert des messages d'approv. en pièces d'assemblage (tiasc8220m000). Le numéro d'ordre de transfert est renseigné dans les sessions Poste - Transfert d'approvisionnement en pièces d'assemblage (lot) (tiasc8510m000) et Transf. approv. en pces assembl. (approv. par séq. assem.) (tiasc8520m000). |