| # Diagramme de contrôle de capacité traitement (qmptc1710m000) Cette session permet de créer un diagramme de contrôle de capacité traitement. Tracé des données Origine Origine de l'ordre. Valeurs autorisées Origine du contrôle qualité Tiers Code du tiers Nom Nom du tiers. Article Code de l'article. Description. Description ou nom du code. Aspect Code de l'aspect de l'article. Description. Description ou nom du code. Caractéristique Code de la caractéristique de l'article. Description. Code de la caractéristique de l'article. Plage de sélection Date Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : dates. Options 2è contrôles qualité inclus/exclus Type d'ordres de contrôle qualité pris en compte pour créer le graphique. Valeurs autorisées 2e contrôles qualité inclus/exclus Afficher la moyenne calculée Si cette case est cochée, Infor LN affiche la moyenne calculée. Limite supérieure de contrôle Limite supérieure de contrôle de la moyenne calculée. Ligne de valeur centrale Ligne de valeur centrale de la moyenne calculée. Limite inférieure de contrôle Limite inférieure de contrôle de la moyenne calculée. Afficher la moyenne cible Si cette case est cochée, Infor LN affiche la moyenne cible. Limite supérieure de contrôle Limite supérieure de contrôle de la moyenne cible. Ligne de valeur centrale Ligne de valeur centrale de la moyenne cible. Limite inférieure de contrôle Limite inférieure de contrôle de la moyenne cible. Afficher l'écart calculé Si cette case est cochée, Infor LN affiche l'écart calculé. Limite supérieure de contrôle Limite supérieure de contrôle de l'écart calculé. Ligne de valeur centrale Ligne de valeur centrale de l'écart calculé. Limite inférieure de contrôle Limite inférieure de contrôle de l'écart calculé. Afficher l'écart cible Si cette case est cochée, Infor LN affiche l'écart cible. Limite supérieure de contrôle Limite supérieure de contrôle de l'écart cible. Ligne de valeur centrale Ligne de valeur centrale de l'écart cible. Limite inférieure de contrôle Limite inférieure de contrôle de l'écart cible. Afficher graphique Affiche le diagramme de contrôle de capacité traitement. |