| # Impression des écarts entre temps d'exécution et normes horaires (ticst1402m000) Cette session permet d'imprimer les différences entre les heures réellement passées et les normes horaires enregistrées dans la gamme du produit. Vous pouvez imprimer uniquement les opérations : dont le nombre d'heures estimé apparaît dans la session Coûts horaires estimés et réels (ticst0502m000), pour lesquelles le pourcentage d'écart entre les nombres d'heures réel et estimé est inférieur ou égal au pourcentage entré dans le champ [%]. Centre de charge Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier la plage de centres de charge où sont exécutés les ordres. Opération Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier les opérations de l'ordre de fabrication. Tâche Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier la tâche de l'opération. [%] Seules les opérations dont le pourcentage d'écart est supérieur au pourcentage d'écart autorisé sont imprimées. Le pourcentage d'écart se calcule d'après la différence entre les heures passées estimées et réelles. Exclure les ordres déjà imprimés Si cette case est cochée, Infor LN ne réimprime pas les ordres déjà imprimés. Résultat sur les heures de préparation/fabrication Si cette case est cochée, l'écart de temps est imprimé pour la préparation comme pour la fabrication. Imprimer Lance l'impression de la sélection saisie. |