| # Opérations de fabrication Lorsque Infor LN Qualité est implémenté pour les opérations de gamme, Infor LN crée des ordres de contrôle qualité pour chaque opération. Ces ordres de contrôle qualité définissent les tests auxquels sont soumis les sous-ensembles produits. Scénarios possibles pour implémenter la qualité pour les opérations de gamme : Les sous-ensembles sont contrôlés mais les ordres de contrôle qualité ne modifient pas les opérations (méthode A). Vous devez contrôler les sous-ensembles avant de pouvoir déclarer une opération achevée. Cependant, vous pouvez déclarer toute quantité achevée ou rejetée, sans tenir compte des résultats des tests (méthode B). Vous devez contrôler les sous-ensembles avant de pouvoir déclarer les quantités achevées ou rejetées. Les contrôles qualité génèrent des recommandations pour les quantités achevées ou rejetées (méthode C). Vous devez contrôler les sous-ensembles avant de pouvoir déclarer les quantités achevées ou rejetées. Les résultats des contrôles qualité déterminent la quantité achevée ou rejetée. Vous ne pouvez pas modifier ces quantités (méthode D). Conséquences de la déclaration d'achèvement La méthode choisie détermine l'utilisation des champs suivants dans la session Déclaration des opérations achevées (tisfc0130m000): Quantité achevée Rejeté Quantité à contrôler Vous devez saisir les données dans les champs Quantité achevée et Rejeté, seulement lorsque vous choisissez la méthode A & B. Lorsqu'il est nécessaire de contrôler les sous-ensembles avant de déclarer les quantités achevées ou rejetées (méthode C et D) : Les champs Quantité achevée et Rejeté sont bloqués. Vous pouvez saisir les données dans le champ Quantité à contrôler. Infor LN renseigne les champs Quantité achevée et Rejeté avec les résultats de contrôle qualité lors du traitement de l'ordre de contrôle qualité. Si vous utilisez la méthode C, vous pouvez modifier les champs Quantité achevée et Rejeté une fois l'ordre de contrôle qualité fermé. Remarque Si vous sélectionnez la méthode A et que vous voulez modifier les quantités achevées ou rejetées après avoir fermé l'ordre de contrôle qualité, une invite Infor LN vous demande si vous souhaitez rouvrir l'ordre de contrôle qualité. Si vous sélectionnez la méthode B, C ou D et que vous voulez modifier les quantités achevées ou rejetées après avoir fermé l'ordre de contrôle qualité, Infor LN génère un nouvel ordre de contrôle qualité. Rubriques liées Intégrations de SFC et de Qualité Blocage des opérations Définition de motifs de blocage dans Qualité |