| # Contrôle des entrées/sorties de machines (tisfc3520m000) Cette session permet de voir un résumé des valeurs d'entrée/sortie planifiées et réelles pour une machine. Vous pouvez lancer les sessions suivantes à partir du menu approprié. Génération données de contrôle entrées/sorties de machines (tisfc3220m000) Suppression du contrôle des entrées/sorties de machines (tisfc3222m000) Remarque Si vous voulez afficher les données d'entrée/sortie pour un centre de charge, servez-vous de la session Contrôle des entrées/sorties du centre de charge (tisfc3510m000). Rubriques liées Contrôle des entrées/sorties Machine Machine pour laquelle vous voulez comparer les entrées/sorties planifiées et réelles. Machine Machine pour laquelle vous voulez comparer les entrées/sorties planifiées et réelles. File d'attente souhaitée File d'attente souhaitée qui est définie pour le centre de charge de la machine. Date de fin Dernière date de la période cible. Entrée planifiée Quantité totale en entrée d'un centre de charge/d'une machine que vous prévoyez pour les opérations ayant le statut Prêt pendant la période cible. Entrée réelle Quantité totale en entrée d'un centre de charge/d'une machine pour les opérations ayant le statut Prêt pendant la période cible. Ecart cumulé entrée Somme des écarts entre la quantité planifiée en entrée et la quantité en entrée réelle pour la période cible courante et pour toutes les périodes cibles situées avant la période courante pour laquelle vous avez des données. Sortie planifiée Quantité totale en sortie que vous prévoyez de déclarer achevée pour les opérations d'un centre de charge/d'une machine pendant la période cible. Sortie réelle Quantité totale en sortie déclarée achevée pour les opérations d'un centre de charge/d'une machine pendant la période cible. La valeur correspondant à la quantité en sortie réelle dépend, entre autres paramètres, de l'état de la case à cocher Inclure les achèvements partiels (par défaut) de la session Génération données de contrôle entrées/sorties de machines (tisfc3220m000). Ecart cumulé sortie Somme des écarts entre la quantité planifiée en sortie et la quantité en sortie réelle pour la période cible courante et pour toutes les périodes cibles situées avant la période courante pour laquelle vous avez des données. File d'attente planifiée Quantité en entrée planifiée moins quantité en sortie planifiée d'un centre de charge/d'une machine. File d'attente réelle Quantité en entrée réelle moins quantité en sortie réelle d'un centre de charge/d'une machine. Notez que la quantité en attente réelle comprend les opérations actives ainsi que les opérations en attente d'exécution. Ecart file d'attente Différence entre le temps d'attente planifié et le temps d'attente réel à la date de génération, qui est égale au temps d'attente réel moins le temps d'attente planifié. Ecart file d'attente souhaité File d'attente réelle moins la file d'attente souhaitée. Capacité disponible Capacité totale disponible pour un jour ou une semaine, qui dépend généralement du calendrier du centre de charge. Taux de charge établi Rendement lié à l'utilisation. Ratio entre le rendement réel et la capacité disponible, pour une opération exécutée au moyen d'une machine ou dans un centre de charge donné. |