| # Contrôle qualité des stocks - Historique des stocks (qmptc3503m000) Cette session permet d'afficher tous les contrôles des stocks précédents pour un article spécifique. Voir aussi Contrôle qualité des stocks Article Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Voir aussi Utilisation des codes Séquence Numéro de séquence qui identifie les contrôles qualité des stocks pour un article particulier. Un contrôle qualité commun est effectué pour diverses parties du stock. Le stock à contrôler peut être affecté à la séquence dans la session Contrôle qualité des stocks - Stock (qmptc2130m000). Magasin Magasin où le contrôle qualité s'est effectué. Emplacement Emplacement du magasin où le contrôle qualité s'est effectué. Lot Lot qui est contrôlé. Date Date et heure auxquelles s'effectue le contrôle qualité. Quantité d'ordre (de fabrication) Quantité pour laquelle le contrôle est nécessaire. Le résultat de l'ordre de contrôle concerne donc la qualité de cette quantité. Quantité proposée détruite Quantité totale détruite durant un test destructif, exprimée dans l'unité de l'ordre. La quantité détruite est égale à la taille d'échantillon des ordres de contrôle qualité qui sont testés au moyen de tests destructifs. La quantité détruite n'a pas d'impact sur les quantités acceptées ou rejetées. Infor LN ne calcule que la quantité détruite selon le test. Remarque Cette quantité est automatiquement mise à jour dans la session Traitement des ordres de contrôle (qmptc1204m000). Proposé Quantité qui sera acceptée, telle qu'elle a été recommandée par l'application Qualité et exprimée dans l'unité de stock. Il s'agit du total de toutes les quantités d'échantillons qui ont subi les tests avec succès. Remarque Cette quantité est automatiquement mise à jour dans la session Traitement des ordres de contrôle (qmptc1204m000). Proposé Quantité physique dans laquelle un article ou une marchandise est gérée. Par exemple, une quantité de bois peut être exprimée en tant que longueur en utilisant le mètre comme unité, ou en tant que volume en utilisant le mètre cube comme unité. Proposé Quantité à rejeter, telle qu'elle a été recommandée par l'application Qualité et exprimée dans l'unité de stock. Il s'agit du total de toutes les quantités d'échantillons qui n'ont pas le niveau de qualité requis. Remarque Cette quantité est automatiquement mise à jour dans la session Traitement des ordres de contrôle (qmptc1204m000). |