| # Calcul des heures prises en compte par post-consommation Vous pouvez post-consommer aussi bien les heures main-d'oeuvre que les heures machines. Infor LN calcule les heures main-d'oeuvre et les heures machines comme suit : Heures main-d'oeuvre post-consommée = heures main-d'oeuvre estimées x (quantité à post-consommer / quantité planifiée en entrée) heures machines post-consommée = heures machines estimées x (quantité à post-consommer / quantité planifiée en entrée) La quantité planifiée en entrée correspond à la quantité commandée, corrigée en fonction du rebut et du rendement. Rubriques liées Procédure de post-consommation Post-consommation |