| # Ordre d'assembl. de poste clust. - Retours pièces d'assembl. (tiasc7145m000) Cette session permet de gérer les pièces d’assemblage qui peuvent être retournées pour un ordre d'assemblage de poste clustérisé et un poste. Ordre d'assemblage de poste clustérisé Représente tous les besoins en matières journaliers d'un poste d'assemblage. Un ordre d'assemblage de poste clustérisé est constitué de périodes définies par l'utilisateur. Les besoins en matières sont combinés pour chaque période. Dans Contrôle d'assemblage, il est possible d’exécuter les transactions par poste d’assemblage et par période, plutôt que par ordre. Infor LN peut regrouper dans une ligne de matières les matières identiques pour une période donnée. La quantité cumulée est ensuite stockée dans l'ordre d'assemblage de poste clustérisé. Le nombre de transactions nécessaires est ainsi réduit car celles-ci sont exécutées pour une période spécifique. Poste d'assemblage Centre de charge faisant partie d'une ligne d'assemblage. Un poste est utilisé dans la fabrication des articles d'un programme de montage final (PMF). Il peut comprendre plusieurs positions, ce qui lui permet d'accepter plusieurs articles. Ordre magasin Numéro d'ordre de fabrication magasin. Magasin d'en-cours Magasin dont le stock intermédiaire est destiné à approvisionner les centres de charge. Un magasin d'en-cours est lié à un ou plusieurs centres de charge et peut être approvisionné au moyen d'ordres de réapprovisionnement ou de méthodes d'approvisionnement à flux tiré. Les méthodes d'approvisionnement à flux tiré sont les suivantes : Contrôlé par ordre/lot (applicable uniquement dans Contrôle d'assemblage). Contrôlé par ordre/SILS (applicable uniquement dans Contrôle d'assemblage). Contrôlé par ordre/simple (applicable uniquement dans Pilotage de l'atelier). KANBAN. Seuil de réapprovisionnement. Les articles stockés dans le magasin d'en-cours ne font pas partie de l'en-cours. Lorsqu'ils quittent le magasin d'en-cours pour être utilisés en production, leur valeur est ajoutée à l'en-cours. Environnement Le code d'identification de l'environnement auquel la pièce d'assemblage appartient. Elément(s) assemblé(s) d'origine Composant utilisé dans une ligne d'assemblage. Une pièce d’assemblage constitue le lien entre les applications Configuration et Planification d'entreprise. Configuration génère les besoins en pièces d’assemblage et Planification d'entreprise planifie la fabrication ou l’achat de l’article. Description Description de la pièce d’assemblage. Position de l'ordre magasin Ligne d'ordre magasin qui réserve le composant pour le magasin d'en-cours du poste d'assemblage pour cette période. Numéro de séquence Numéro unique fourni pour les affectations définies pour la même combinaison poste d'assemblage/opération. Quantité à retourner Quantité de pièces d'assemblage à retourner. Unité de stock Unité de stock dans laquelle sont exprimées les quantités de pièces d'assemblage. Code Lot Code Lot. Numéro de série Numéro d'identification de l'immobilisation sélectionnée, qui permet de la distinguer d'autres produits d'une même ligne. Date de stockage Date à laquelle le statut de stock planifié de la pièce d'assemblage a été contrôlé pour la dernière fois. Propriété Propriété Impression des retours de pièces d'assemblage Lance la session Impression des retours de pièces d'assemblage (tiasc7445m000). Retourner pièces d'assemblage Lance la session Retour pièces d'assemblage (tiasc7245m000). |