| # Copie d'une structure produit standard vers une structure spécifique (tipcs2230m000) Cette session permet de copier une structure de produit standard vers une structure spécifique afin de prendre en charge l'ingénierie du projet pour une production spécifique liée à une commande client. La procédure de copie est la suivante : Pour chaque article standard qui doit être copié vers un article spécifique, Infor LN vérifie d'abord si le code de l'article standard existe déjà comme code d'article spécifique. Si c'est le cas, un nouveau code d'article spécifique peut être généré automatiquement à partir du premier code d'article spécifique disponible enregistré dans la session Projects (tipcs2101m000). Si besoin est, vous pouvez modifier ce nouveau code. S'il n'existe pas d'article spécifique pour l'article standard, les données de l'article standard sont copiées vers le nouveau code d'article spécifique (projet cible). Après la copie des données Article, les nomenclatures de production et les opérations sur les pièces fabriquées sont copiées dans les nomenclatures et opérations spécifiques de l'article spécifique (projet cible). S'il existe déjà un article spécifique pour l'article d'origine du projet cible, les données de l'article spécifique ne sont pas copiées. L'article spécifique approprié et sa structure de produit spécifique peuvent être utilisés pour remplacer l'article standard. Cela ne s'applique pas au premier niveau de nomenclature de la structure de produit standard. La nomenclature de production et les opérations de l'article standard situées au niveau supérieur de la structure de produit standard sont toujours copiées vers l'article spécifique existant du projet copié. Cette opération a lieu après la suppression des anciennes données. Quand vous copiez un article standard vers un article spécifique, vous copiez également les relations de référence d'études. Article standard Saisissez le code de l'article standard dont vous souhaitez copier la structure de produit vers un projet. Ce code doit avoir été prédéfini dans la session Items - General (tcibd0501m000). Copier seulement les composants corrects pour le numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Article spécifique Saisissez le code de l'article spécifique vers lequel l'article standard doit être copié. Description Description de l'article cible. Utiliser la date de référence du projet Si cette case est cochée, le champ de la date de référence est désactivé, cette date de référence étant dérivée du projet source. Lorsque ce dernier ne possède pas de date de référence, Infor LN sélectionne la date système. Utiliser la date de référence du projet La date inscrite dans ce champ indique que seules sont copiées les fractions de la structure projet qui sont en vigueur à cette même date. Méthode de copie pour structure de produit Dans ce champ, vous pouvez choisir de copier toute la structure de produit ou uniquement son premier niveau, ou bien d'utiliser un processus de copie interactif. Méthode de copie pour articles Grâce à ce champ, vous avez la possibilité d'indiquer si vous voulez copier uniquement les articles standard à la commande, à la fois les articles standard à la commande et les articles fabriqués de façon anonyme, ou tous les articles. Copier tous les composants et toutes les instructions d'application La Si cette case est cochée, gestion par unité d'évolution est copiée de la structure de produit standard vers la structure spécifique. Vous pouvez définir le numéro pour lequel vous souhaitez copier cette gestion. Les exceptions sont copiées pour les gammes et les opérations de gamme qui remplissent les conditions de date d'application. Copier les relations de références d'étude Si cette case est cochée, les relations des références d'étude sont copiées vers la structure spécifique. Rubriques liées relation de référence d'étude Matière de remplacement Si cette case est cochée, les matières de remplacement des composants de nomenclature sont copiées également. Si cette case n'est pas cochée, le processus de copie ignore les matières de remplacement. Rubriques liées Matières périmées, matières de remplacement et articles spécifiques Consommation totale des matières Si cette case est cochée, la consommation totale des matières des composants de nomenclature est copiée également. Si cette case n'est pas cochée, le processus de copie ignore la consommation totale des matières. Rubriques liées Matières périmées, matières de remplacement et articles spécifiques Générer de nouveaux codes Article s'il existe des articles spécifiques Infor LN génère un nouveau code article lorsqu'un article spécifique est indiqué. Demander avant de créer un nouveau code Article Chaque fois qu'un code Article est généré, Infor LN vous demande de confirmer l'opération. Copier Permet de copier la plage sélectionnée. |