| # Définition de méthodes de contrôle pour les opérations Si la case Gamme (TI) de la session Paramètres Qualité (qmptc0100m000) est cochée, vous pouvez utiliser l'application Qualité pour contrôler les produits des opérations. Vous pouvez lancer la session Procédures de test spécifiques à l'ordre (qmptc0149m000) depuis la session Planification de la production (tisfc0110m000). Vous pouvez définir les exigences en matière de qualité pour chaque opération. Les champs suivants déterminent la méthode à utiliser parmi les méthodes mentionnées dans la section Opérations de fabrication : Méthode de blocage QM seulement recommandé Ces champs sont disponibles dans la session Contrôles qualité d'ordres (qmptc1120m000). Infor LN utilise la méthode A, si les conditions suivantes sont réunies : Méthode de blocage = Continuer La case QM seulement recommandé est cochée. Infor LN utilise la méthode B, si les conditions suivantes sont réunies : Méthode de blocage = Bloquer sur Opération achevée La case QM seulement recommandé est cochée. Infor LN utilise la méthode C, si les conditions suivantes sont réunies : Méthode de blocage = Bloquer sur Opération La case QM seulement recommandé est cochée. Infor LN utilise la méthode D, si les conditions suivantes sont réunies : Méthode de blocage = Bloquer sur Opération La case QM seulement recommandé n'est pas cochée. Infor LN détermine la valeur de ces champs à partir des données que vous saisissez dans les sessions précédentes : Combinaisons de test (qmptc0111m000) Procédures de test spécifiques à l'ordre (qmptc0149m000) Rubriques liées Opérations de fabrication Contrôle qualité des produits finis Contrôle qualité des matières |