| # Taux d'utilisation hebdomadaire (tisfc1502m000) Cette session permet d'afficher une vue d'ensemble de l'utilisation des capacités pour une semaine donnée. Pour chaque ordre, vous pouvez visualiser le temps et la quantité planifiés pour un centre de charge et une machine. Remarque Vous pouvez afficher le taux d’utilisation hebdomadaire par centre de charge dans la session Taux d'utilisation des centres de charge par semaine (tisfc1501m000). La session Taux d'utilisation du centre de charge partagé (tisfc1510m000) vous permet d'afficher le taux d'utilisation de la capacité d'un centre de charge partagé. Si vous avez lancé cette session à l'aide la fonction Zoom, vous pouvez uniquement rechercher et sélectionner un enregistrement. Rubriques liées Ordres de fabrication : présentation fonctionnelle Centres de charge partagés Année de fabrication Année pour laquelle vous souhaitez afficher les heures et les quantités planifiées. Semaine de fabrication Semaine pour laquelle vous souhaitez afficher une vue d’ensemble des heures et des quantités planifiées. Le numéro de semaine correspond à la semaine de l’année (la semaine 1 étant la première semaine d’au moins quatre jours, le lundi étant par convention le premier jour de la semaine). Heures de main-d'oeuvre Heures de main-d'oeuvre nécessaires pour réaliser l'opération. Rubriques liées Calcul des heures main-d'oeuvre/machine Jour Date pour laquelle vous souhaitez connaître la capacité planifiée. Ordre de fabrication Numéro d'ordre pour l'opération planifiée. Opération Numéro de séquence de l'opération. Les opérations ne se suivent pas nécessairement dans l'ordre de leur numéro de séquence. Vous pouvez définir l'ordre des opérations dans la session Planification de la production (tisfc0110m000). Centre de charge Centre de charge prévu pour l'exécution des opérations. La session Taux d'utilisation du centre de charge partagé (tisfc1510m000) vous permet d'afficher le taux d'utilisation de la capacité d'un centre de charge partagé. Quantité planifiée Quantité d'articles dont la production est planifiée pour cette opération et à cette date. Les pertes d'articles résultant d'une mise au rebut ou d'un faible rendement sont également prises en compte. Machine Machine utilisée pour exécuter l'opération. Heures machines Heures machine nécessaires pour réaliser l'opération. Rubriques liées Calcul des heures main-d'oeuvre/machine Planification de la production Lance la session Planification de la production (tisfc0110m000). Calcul du taux d'utilisation Lance la session Calcul du taux d'utilisation (tisfc0201m000) qui permet de mettre à jour les plans du module Planification d'entreprise. Toutes les données de taux d'utilisation sont supprimées, puis recalculées à l'aide des quantités de fabrication et des dates définies dans la session Planification de la production (tisfc0110m000). Cette opération est impossible pour les centres de charge de lignes d’assemblage. Pour pouvoir utiliser cette option, vous devez d'abord sélectionner Automatique dans le champ Méthode de mise à jour du taux d'utilisation hebdomadaire de la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000). |