| # Управление загруженностью Управление загруженностью- это метод основного планирования для планирования производства, связанного с ограниченной доступностью мощностей и материалов. Основная цель этого метода планирования - управление уровнем загрузки рабочих центров, которые рассматриваются как ограничения. Основная процедура данного метода планирования следующая: В качестве отправной точки планирования генерируются идеальный план, предполагающий наличие бесконечной мощности ресурсов и бесконечного количества материалов. (Или же в качестве отправной точки можно взять текущий основной план.) LN проверяет доступность мощностей и компонентов. Запланированное производство смещается на более ранние или более поздние периоды, если это необходимо для создания выполнимого плана. Если часть запланированного объема производства смещается на более ранний период, уровень запасов повышается, поскольку изделие производится с опережением спроса. Если часть запланированного производственного объема перемещается на более позднюю дату, спроектированный запас становится отрицательным. Это означает невозможность соответствия срокам при производстве для выполнения спроса. В целом, целью метода планирования является создание плана, в котором спроектированный запас соответствует желаемому уровню запаса как можно точнее. Область применения Этот метод планирования может использоваться для множества различных ситуаций. Однако, зависящие от последовательности работ времена переналадки в нем не учитываются. Области применения метода управления загруженностью следующие: Цех единичного производства Дискретный многомодельный поток Процессное производство Цех единичного производства Метод планирования Управление загруженностью основывается на связи загруженности с циклом производства. В случаях работы в цеху единичного производства особенно важно контролировать загруженность и циклы. Дискретный многомодельный поток Метод планирования Управление загруженностью использует фиксированные циклы. В многомодельном потоке циклы зачастую бывают фиксированы. Поэтому данный метод планирования также подходит для систем производства с многомодельным потоком без зависящих от последовательности времен переналадки. Связанные темы Планирование поставок при помощи основного планирования Управление загруженностью, алгоритм планирования |