| # Обновление и замораживание заданий на сборку Начало Производство > Планирование сборки > Обновление и замораживание заданий на сборку (tiapl3203m000). Используйте этот сеанс чтобы обновления заданий на сборку в Управление сборкой для вариантов исполнения, присутствующих в Планирование сборки. Дополнительно этот сеанс может заморозить задания на сборку, попадающие во временную границу заморозки. Примечание Вы можете запустить данный сеанс, если ваша текущая компания определена как основная компания в сеансе Параметры Планирования сборки (tiapl0500m000). Различие между созданием и обновлением заданий на сборку может быть резюмирована следующим образом: Запланированная дата выхода варианта исполнения оценивается не относительно временной границы задания на сборку, а относительно временной границы обновления. Задание на сборку может быть обновлено частично, то есть обновляются только некоторые участки. Не обновляются задания рабочих зон, которые заморожены. Задания рабочей зоны, попадающие во временную границу заморозки участка, после обновления заданий рабочей зоны могут быть заморожены. Задания на сборку обновляются только, если выполняются следующие условия: Статуссборки в сеансе Варианты исполнения (tiapl3500m000)- Запланированный. Флаг К удалению не выбран в детальном сеансе Варианты исполнения (tiapl3500m000). Запланир.дата выхода в сеансе Варианты исполнения (tiapl3500m000) предшествует временной границе заморозки выпускающей линии. Временная граница заморозки задается для каждой сборочной линии в деталях сеанса Сборочные линии (tiasl1530m000). Статус структуры сбор. линии выпускающей сборочной линии, показываемый в сеансе Сборочные линии (tiasl1530m000)- Актуализированный. Изделие имеет следующие характеристики: Тип изделия - Типовое. Изделие - Номерной. Существуют данные по заказу изделия. Система заказа изделия - FAS Если вы выбираете данные в текущем сеансе путем перехода в соответствующие сеансы, то могут быть выбраны только те сборочные линии, варианты исполнения и типовые изделия, которые удовлетворяют этим критериям. Временные границы и запланированная дата выхода с линии не влияют на выборки, которые вы можете сделать. Обновление задания на сборку обновляет задания рабочей зоны. Текущий сеанс также может заморозить задания рабочей зоны, означающее, что изменения в содержании заданий больше не будут автоматически проводиться в эти задания рабочей зоны. Замороженные задания рабочей зоны могут быть изменены только вручную в Управление сборкой. Задания рабочей зоны замораживаются при соблюдении следующих условий: Флаг Заморозить выбран. Дата начала участка линии, которая определяется при упорядочивании задания на сборку, попадает во временную границу заморозки участка линии задания рабочей зоны. Временная граница заморозки задается в сеансе Участки линии (tiasl1540m000). Предыдущие участки, то есть, участки ближе к началу сборочной линии, уже заморожены. Задание рабочей зоны упорядочено. Упорядочивание выполняется в Управление сборкой для каждого задания на сборку. Для каждой компании существует отдельное задание на сборку. Для понимания процесса обновления вы должны понимать роль модификаций рабочей зоны (LSV). Задания на сборку формируются из заданий рабочей зоны. Фактически содержащиеся в задании задания рабочей зоны хранятся в модификациях рабочей зоны. LSV хранят сборочные компоненты и операции, которые требуются для определенной рабочей зоны.. LSV могут использоваться повторно, это означает, что LSV могут использоваться для других заданий на сборку, если этим заданиям на рассматриваемой рабочей зоне требуются такие же сборочные компоненты и операции. Таким образом, LSV уменьшают лишние данные и повышают эффективность. Каждый LSV идентифицируется уникальным кодом. Обновление заданий на сборку является сложным процессом, поскольку должно быть скомбинировано много данных. Схему этого процесса можно обрисовать следующим образом: На основе выборки вариантов исполнения в текущем сеансе генерируются структуры вариантов исполнения. Детальное объяснение этого процесса см. в справке по сеансу Генерация структур вариантов исполнения (tiapl3210m000). Учтите, что структура варианта исполнения генерируется только, если не установлен флаг Внешняя структура варианта исполнения в сеансе Параметры Планирования сборки (tiapl0500m000). Если этот флаг установлен, LN использует текущую структуру варианта исполнения. Информация по заданию на сборку извлекается из Управление сборкой. Уже замороженные участки линии не учитываются для обновления задания на сборку. Неупорядоченные задания рабочей зоны не могут быть заморожены. Для LSO, которые не заморожены, должны быть извлечены коды LSV. Просматривается структура линии, начиная от конца выпускающей линии, и до начала поставляющей сборочной линии. При просмотре структуры линии определяются сборочные компоненты и операции, относящиеся к инженерному модулю. Эта информация используется для сбора данных для сравнения и/или создания модификаций рабочей зоны (LSV). Эта информация берется из выровненных сборочных компонентов и операций, и оценивается на основе дат и единиц действия. Требуемые материалы и операция хранятся для каждой рабочей зоны линии. Для каждой рабочей зоны вычисляется уникальный код LSV, который идентифицирует требуемые для этой рабочей зоны материалы и операции. Затем коды LSV сравниваются с кодами LSV, которые уже были использованы заданиями рабочей зоны. Если для определенного задания рабочей зоны только что вычисленный код LSV отличается от уже присутствующего кода, то требуется.обновление. Что-то изменилось в сборочных компонентах и/или операциях. Задания на сборку обновляются, это означает, что задания рабочей зоны обновляются новыми или другими LSV. Если необходимо, то создаются новые LSV и посылаются в Управление сборкой, в противном случае используются существующие LSV. Если на сборочной линии были заморожены все задания рабочей зоны, то устанавливается флаг Заморож в сеансе Вариант исполнения - Сборочные линии (tiapl3520m000). Если заморожены все задания на сборку для варианта исполнения, то Статуссборки в сеансе Варианты исполнения (tiapl3500m000) устанавливается в Замороженный После того, как задания на сборку обновлены и/или заморожены, создается отчет о выполнении. Нажмите Задание для добавление текущего сеанса в задания, чтобы выполнять сеанс в пакетном режиме. Чтобы обновить и заморозить задания на сборку, выполните следующие шаги. В диапазоне выборки Вариант исполнения выберите вариант исполнения. Убедитесь, что установлен флаг Заморозить. Нажмите Обновить. Убедитесь, что статус заданий рабочей зоны установлен на Замороженный |