| # Использование записи хода выполнения При выполнении проекта регистрируется степень завершения всего проекта или его частей. Эта информация о ходе выполнения (прогрессе) может служит основой для фактурирования заказчиков, а может использоваться просто для контроля затрат. Существует два способа оценки хода выполнения: Физический ход выполнения. Временной ход выполнения. Физический ход выполнения - это реальный или фактический ход выполнения, определяемый по завершенному количеству. Для определения такого хода выполнения следует определить долю завершенной работы. Предположим, вы строите дорогу длиной в 10 метров, завершен один метр, следовательно, значение хода выполнения составит 10% или 1 метр. Этот тип хода выполнения не зависит от времени, он используется для фактурирования. Счета-фактуры, основанные на ходе выполнения производства, создаются с использованием одного из следующих методов: освоенный объем, метод фактурирования удельного тарифа или счет-фактура хода выполнения. Связь между методом освоенного объема и ходом выполнения следующая:
    Метод освоенного объема       Ход выполнения
    Этап                 Этап достигнут
    Начальный и конечный процент     Работа завершена
    Процент завершения      Ход выполнения по работе/типу затрат
    Уровень усилий           Нет хода выполнения плановый объем = освоенный объем
    Распределенный           Нет хода выполнения, ход выполнения является косвенным через
    связанную работу.
Для элементов, работ и дополнительных соглашений можно записать данные хода выполнения на трех уровнях: Элемент / работа / дополнительные соглашения. Элемент / работа / дополнительные соглашения по типу затрат. Элемент / работа / дополнительные соглашения по типу затрат или коду контроля. Уровень зависит от того, какой выбор вы сделали при определении проекта. Элемент: Если вы определяете элемент с помощью сеанса Элемент (tpptc1100s000), используйте флаг Ход выполнения, чтобы указать, хотите ли вы, или нет записывать ход выполнения для элемента. Если этот флаг сброшен, Проект аккумулирует данные хода выполнения с нижних уровней структуры элементов и назначает его этому элементу. Дополнительные соглашения Если вы определяете дополнительное соглашение с помощью сеанса Дополнение (tpptc0110s000), используйте поле Регистр.процента выполн., чтобы определить какой вид хода выполнения вы хотите записывать. Временной ход выполнения - всегда оценочный. Эту оценку можно ввести вручную в поле Процент завершения в сеансе Работы (tppss2100m000) или во внешнем пакете планирования. Временной ход выполнения можно использовать для планирования. Можно рассчитать освоенный объем и использовать его как инициатор частичных платежей для фактурирования, но фактурирование хода выполнения невозможно - для него нужно сгенерировать физический ход выполнения в сеансе Генерация хода выполнения из планирования (tpppc1240m000). Данные для фактурирования работ могут использоваться только для работ типа Рабочий пакет и Контрольный счет. Связанные темы Использование элементов Использование структуры элементов Использование метода освоенного объема |