| # Отчет некондиционного материала & Распоряжение Обработка Функциональность Отчета некондиционного материала (ОНКМ) предоставляет отчет о материале, который не соответствует требованиям стандарта, в ходе осмотра (качество или контроль хранения), во время движения материалов, и/или, когда материал находится в наличии на складе. Материал проверен, чтобы убедиться, что элементы соответствуют установленным требованиям и/или чертежам. В ходе проведения проверки материалов процесса, если несоответствие обнаруживается, материал будет немедленно изолирован. Этот процесс применим для материала, который куплен, выпущенные для заказа на производство готовой продукции из производственного заказа, оформленного материала для заказа на продажу и так далее. В ОНКМ сгенерирован для следующих источников заказа с или без заказа на контроль выполнен как часть управления качеством. Закупки Продажи Складское перемещение Производство SFC Проект Распределение EP Контроль хранения ОНКМ можее быть сгенерирован из: Складской контроль Контроль качества Контроль хранения Вручную Для создания ОНКМ Завершите следующие шаги для создания ОНКМ: Шаг 1. Генерировать ОНКМ Используется Отчеты некондиционного материала (ОНКМ) (qmncm1100m000) сессия по поддерживанию подробного ОНКМ. На основе источника заказа Infor LN отображает детали заказа. Если ОНКМ создано вручную введите источник заказа. Введите данные, относящиеся к источнику данных заказа (в случае необходимости), много идентификаторы, описание материально несоответствия, некоторые категории этого несоответствия и сведения, касающиеся отчетности. Введите данные Панель обзора материалов и владелеца ОНКМ, который отвечает за ОНКМ. ОНКМ создано со статусом открытый некорректно источник заказа. Чтобы сохранить прослеживаемости, Infor LN позволяет определить родительские-дочерние отношения между двумя ОНКМ. Если вы используете Сплит ОНКМ опцию, Infor LN относится к существующим ОНКМ, как родитель, и последующие ОНКМ как ребенку. Если ОНКМ не генерится вручную, Infor LN по умолчанию детали заказа основаны на источнике заказа. Вы можете выбрать и связать несколько партий и/или серийных номеров, индивидуальный ОНКМ. Шаг 2. Представить ОНКМ Используйте опцию Представить ОНКМ в Отчеты некондиционного материала (ОНКМ) (qmncm1100m000) сессии для представления ОНКМ для полной проверки, решением о маршрутизации, и для определения лица, ответственного за проведение несоответствие в обработке материала. По умолчанию можно изменить ОНКМ отчет владельца и/или материал по умолчанию Панель просмотра (MRB). Изменить данные можно сбросить статус ОНКМ из Представленный в Открытый. Шаг 3. Назначить ОНКМ Используйте ОНКМ вариант в Отчеты некондиционного материала (ОНКМ) (qmncm1100m000) сессии назначить ОНКМ со статусом Представленный. Чтобы внести изменения, предложенные владельца материала панель просмотра, вы можете сменить статус Назначенный к Представленный. Шаг 4. Расположение для ОНКМ Ответственное лицо/ владелец исследует материал несоответствия и при необходимости повторно назначает ОНКМ другому владельцу или MRB на вкладке " Детали» Отчеты некондиционного материала (ОНКМ) (qmncm1100m000) сессия. ОНКМ может быть установлена к следующему определению расположения: Переделка (в существующую спецификацию): Это расположение предназначено для несоответствующих материалов, которые могут быть переработаны без негативного влияния на безопасность, производительность, взаимозаменяемости, надежность и качество. Переработанный материал возвращается к нормальному расходу материала. Переделка (в новую спецификацию): Это расположение предназначено для несоответствующих материалов, которые могут быть переработаны без негативного влияния на безопасность, производительность, взаимозаменяемости, надежность и качество. Infor LN присваиваются новые номера деталей. Переклассификация: Это расположение предполагает реклассификации несоответствующего материала и присвоением нового номера. Возврат поставщику: Это распоряжение применяется когда некондиция материала находится в ответственноси поставщика и другие распоряжения не рекомендуются. Отходы: Некондиционный материал не может быть использован по назначению и не подлежит восстановлению. Требуется подтверждение отходов. Использовать как есть: Для изделий, частей или продуктов, для которых незначительные несоответствия повторяется, которую можно проигнорировать. Ремонт: Это расположение является приведение некондиционного материала до приемлемого состояния, но которые могут не полностью соответствовать действующим чертежам или спецификациям. Дефектов не найдено: Данный расклад используется, когда из-за несоответствия сообщается ошибочно. Материал данного расположения материал возвращается к нормальному потоку. Вы не можете изменить ОНКМ со статуса Распоряженный к предыдущему статусу. Шаг 5. Закрыть ОНКМ Выберите Закрыть ОНКМ опцию для закрытия ОНКМ и статус автоматически изменится на Закрытый. |