| # Задание назначений сборочной линии Начало Производство > Управление сборкой > Сборочные линии (tiasl1530m000). Назначения используются для определения характеристик процесса. Задание назначений сборочной линии является процессом связывания операций и ресурсов то есть операторов и механизмов, со сборочной линией таким образом, чтобы процесс сборки мог выполняться без узких мест. Этот набор отношений называется назначением. Для каждого назначения задается время цикла. Время цикла отражает скорость линии, известно также как время такта линии. Назначения могут действовать по дате. Характеристики процесса При помощи назначений задаются различные характеристики процесса. Характеристики процесса, относящиеся ко всей сборочной линии в целом, задаются назначением уровня линии. Характеристики процесса, которые применяются к рабочим зонам, задаются путем создания назначений для каждой рабочей зоны. Все назначения рабочей зоны затем связываются с назначениями уровня линия. Если активно назначение уровня линии, действуют все связанные с ним назначения рабочей зоны. Назначения задаются для сборочной линии. Для каждого назначения задаются усредненное и неусредненное время цикла и период, для которого действует назначение. Чтобы задать период, для которого действует назначение, для назначения необходимо указать Действует с и Действует до. Назначение среднего времени цикла, которое применяется к линии: Указывается и используется среднее время цикла, основанное на временах циклов неусредненных назначений для дня. Модуль Управление сборкой применяет среднее назначение в планировании. Планирование основывается на времени цикла, календаре и типе доступности. Среднее назначение действует в течение дня. Назначения неусредненного времени цикла, которое применяется к рабочей зоне: Неусредненное назначение базируется на конкретных временах в течение дня. Неусредненные назначения уровня лини связываются только с уровнями рабочих зон. Примечание Среднее время цикла - это не математическое среднее, а значение, которое вы считаете подходящим усреднением для неусредненных времен циклов за весь день. Каждый день должен полностью покрываться усредненными и неусредненными назначениями. То есть, следует убедиться, что на каждый момент дня действуют неусредненные назначения, даже если в течение какой-то части дня работа не выполняется. Усредненные назначения автоматически применяются ко всему дню. LN берет часы рабочего дня из календаря. Неусредненное назначения используются для определения содержания задания. Для сгенерированных (не замороженных) заданий содержание задания основывается на первом активном неусредненном назначении дня. Для замороженных заданий содержание задания основывается на неусредненном назначении, действующем на момент заморозки задания. Неусредненные назначения используются для сдвига цикла при определении очередности. При определении очередности задания для каждого задания рассчитывается цикл. Данное время выполнения основано на временах циклов, и соответствующее время цикла выбирается из неусредненных назначений. Чтобы задать характеристики процесса, выполните следующие шаги: Выберите основную сборочную линию. Нажмите Назначения в меню соответствующий. Запустится сеанс Сборочная линия - Назначения (tiasc5510m000). Задайте назначение сборки для сборочной линии. Привязка назначения с рабочими зонами Начало Производство > Управление сборкой. Чтобы связать назначение с рабочими зонами, выполните следующие шаги: Выберите сборочную линию. Нажмите Назначения в меню соответствующий. Запустится сеанс Сборочная линия - Назначения (tiasc5510m000). Выберите неусредненное назначение линии, которое было задано на шаге выше. Нажмите Назначения рабочей зоны в меню соответствующий. Запустится сеанс Сборочная линия - Назначения и рабочие зоны (tiasc5520m000). Добавьте рабочие зоны, принадлежащие сборочной линии. Для всех рабочих зон необходимо указать значения для следующего: Занят.персонала. Загруз.механизмов. Числоврем.циклов для всех рабочих зон. Время, требуемое для обработки одного задания на сборку на рабочей зоне линии для данного назначения. Время выражается в количестве циклов. Например, если время цикла- две минуты, десять минут будут выражаться как пять циклов. |