| # Удаление времен ожидания, задержки и передачи (tirou1220m000) Используйте этот сеанс чтобы удаления следующих элементов времени цикла между последовательными операциями одного рабочего центра: Время ожидания Время задержки время перемещения Удаление этих элементов означает обнуление соответствующих значений. Сеанс ищет цепочки операций маршрута с одинаковым рабочим центром. Важно! Сеанс выбирает операции маршрута для заданного диапазона изделий.. Операция выбирается, если она соответствует следующим критериям: Операция действует на указанную Ссылочная дата. Операция принадлежит маршруту, который является частью стандартной конфигурации изделия. То есть, установлен флаг Стандарт. конфигурация в сеансе Изделие - Маршруты (tirou1101m000). Статус проекта не выше, чем Активный. Это условие применяется только к заказным изделиям. Примечание Следующие времена не обнуляются: Время ожидания первой операции в цепочке Времена задержки передачи и перемещения последней операции в цепочке В процессе настройки или изменения маршрута операции могут добавляться или удаляться, поэтому, каждая операция может быть первой или последней. Поэтому, не следует удалять элементы цикла во время настройки или изменения маршрута. От изготовл. изделия Поля С и По задают диапазон: изготовляемых изделий. Маршрут Поля С и По задают диапазон: маршрутов. Рабочий центр Поля С и По задают диапазон: рабочих центров. Задание Поля С и По задают диапазон: заданий. Механизм Поля С и По задают диапазон: механизмов. Ссылочная дата Указывается дата. Сеанс выбирает операции, действующие на ссылочную дату: операция выбирается, если ссылочная дата находится между Действует с и Действует до операции. Связанные темы Дата вступления в силу для материалов и операций Включая стандартные маршруты Если этот флаг установлен,, и сеанс находит изделие маршрута, которое ссылается на стандартный маршрут, не попадающий в диапазон выборки, то этот стандартный маршрут также обрабатывается. Например, был указан следующий диапазон выборки: От изготовл. изделия: XXXX До изготовляемого изделия: XXXX Включая стандартные маршруты: Yes Все остальные поля диапазонов выборки: Полный диапазон Изделие XXXX имеет два маршрута: 0 и 001, которые ссылаются на стандартный маршрут CNV. Сеанс обработает CNV, хотя он не попадает в диапазон выборки. Примечание Если стандартные маршруты попадают в диапазон выборки, они всегда обрабатываются, даже если флаг Включая стандартные маршруты сброшен. Например, был указан следующий диапазон выборки: От изготовл. изделия: [Пусто] До изготовляемого изделия: [Пусто] Включая стандартные маршруты: п/п Все остальные поля диапазонов выборки: Полный диапазон Сеанс обработает стандартный маршрут CNV, так как он в диапазоне выборки. Связанные темы Стандартный маршрут Время ожидания Если этот флаг установлен,, времена ожидания обнуляются. Примечание Время ожидания первой операции не обнуляется. Задержка передачи Если этот флаг установлен,, времена задержки обнуляются. Примечание Время задержки последней операции не обнуляется. Время перемещения Если этот флаг установлен,, времена перемещения обнуляются. Примечание Время перемещения последней операции не обнуляется. Только моделирование Если этот флаг установлен,, сеанс выполняет только моделирование. Никаких изменений не выполняется. Сеанс печатает отчет о временах, которые изменятся на основе критерия выборки. Печать отчета Если этот флаг установлен,, сеанс печатает отчет по удаленным блокам заказов. Обработка Начинает удаление. Подсчет Подсчитывает число записей, которые будут обновлены на основе критерия выборки. |