| # Перепланирование заданий на сборку (tiasl4220m000) Используйте этот сеанс чтобы того, чтобы вручную переместить или обменять местами задания, чтобы справиться с непредвиденными обстоятельствами. Следует помнить, что направление, в котором перемещается заказ ориентировано во времени. Существуют два типа изменений: Переставить задания Переместить задания Необходимо выбрать тип изменения, которое нужно внести. Пример Изначальная очередность - 1-2-3-4-5. Если меняются местами задания 1 и 4, эти задания обмениваются и больше ничего не изменяется. Таким образом, последовательность 1-2-3-4-5 превращается в 4- 2-3- 1-5. Задание перемещается, задание извлекается из одной позиции и устанавливается на другую позицию. Все задания между первоначальной и новой позициями перемещаются на одно место по отношению к своему изначальному положению. В результате задания между этими позициями перемещаются в направлении, противоположном перемещаемому заданию. Таким образом, если задание 4 перемещается на три места назад, новой последовательностью станет 4-1-2-3-5. Задания 1, 2 и 3 перемещаются на одно место вперед. Однако, если задание 1 перемещается на три места вперед, новой последовательностью станет 2-3-4- 1-5 , и заказы 2, 3 и 4 перемещаются на одно место назад. Примечание Обменивать местами и перемещать можно только задания на сборку со статусом Запланировано. Если обмененные/перемещенные задания имеют новую плановую дату выхода с линии, раньше ссылочной даты задания, система спросит, надо ли продолжать. Причина в следующем: Ссылочная дата применяется, чтобы определить, когда вступает в силу содержание задания. Содержание задания состоит, помимо прочего, из требуемых материалов и операций. Следовательно, если дата выхода попадает перед ссылочной датой, могут возникнуть проблемы, так как производство основывается на содержании задания, которое еще не вступило в силу. Например, какая-либо характеристика продукта может быть еще не изготовлена в данное время, так как требуемые механизмы еще не работают. Следовательно, LN запрашивает, нужно ли продолжать обработку, если возникает подобная ситуация. Если решено продолжать, сообщения регистрируются. Просмотреть сообщения можно в сеансе Сообщения сборки (tiasc0501m000). Планировщик, если требуется, может выполнять действия над этими заданиями. Новая запланированная дата выхода задания на сборку согласовывается с вариантом исполнения, если флаг Несколько продаж одной конфигурации в сеансе Параметры Планирования сборки (tiapl0100s000) не выбран. Связанные темы Обзор управления сборкой Действие Тип перепланирования Выберите тип изменения, которое нужно сделать. Допустимые значения Переставить задания Переместить задания Перепланировать на Сбороч. линия Сборочные линии, на которых необходимо сместить время выполнения заданий на сборку. Участок линии Участок линии, на котором должны быть перепланированы задания на сборку. Менять задания Первое задание Первый из двух обмениваемых заданий.
Операция поменять местами
Порядковый номер | 1-2-3-4-5
Первое задание | 1
Второе задание | 4
Результат | 4-2-3-1-5
Второе задание Первый из двух обмениваемых заданий.
Операция поменять местами
Порядковый номер | 1-2-3-4-5
Первое задание | 1
Второе задание | 4
Результат | 4-2-3-1-5
Перемещение задания Перемещ.задание Выберите задание, график которого нужно перепланировать. Направление движения Можно выбрать направление "Вперед" или "Назад" (во времени). Допустимые значения Раньше Позже Перемещ. позиции Напечатайте число позиций, на которые нужно переместить выбранное задание в очередности, установленной на линии. Опции Включить связанные участки Если этот флаг установлен, то перепланирование заказов распространяется до связанных участков введенного участка. Перепланирование распространяется до связанных: Снабжающих линий Если заказ не запускается на снабжающей линии, то распространение останавливается. Родительские участки В случае если линия снабжает несколько родительских линий и перестановка делается каждым заданием для другой родительской линии, то это приведет к двум действиям перепланирования типа Перемещение, по каждому на каждых линиях по которым линия снабжается. Если этот флаг сброшен, Перепланирование заданий может быть выполнено только на введенном участке. Если в течении перепланирования возникают проблемы, будут даны следующие опции: Отмена Пропустить Распространение останавливается на текущей линии и продолжается на оставшихся линях. Примечание Перепланирущее действие останавливается когда встречается буффер произвольного доступа с ‘число мест с произвольным доступом’ больше единицы. Перепланирование отменяется в проблемных ситуациях, или в ситуациях, когда пользователь выбирает Остановить. Моделирование Если этот флаг установлен,, симулируется перепланирующее действие. Распечатается отчет всех перепланирующих действий. Сообщаются проблемы и дальнейшее распространение или перепланирование пропускается у этой точки и продолжается на оставшихся линиях связаннных сегментов типа FIFO. В режиме моделирования пользователь не может вмешиваться. Примечание Если возникают проблемы перепланирования, в момент флаг Моделирование не установлен, пользователю предоставляется возможность выбрать опцию Отменить или опцию Пропустить. Выбор опции Пропустить означает, что распространение на линии, на которой возникла проблема, останавливается и продолжается на оставшихся линиях. Печать отчета Если этот флаг установлен,, печатаются все выполненные перепланирущие действия, включая причины. Невыполненные действия и сообщения об ошибках включаются в отчет. Примечание Этот флаг всегда установлен в режиме Моделирование. Перепланир. Нажмите, чтобы переместить или обменять местами задания. Сообщения Нажмите, чтобы вывести на экран сообщения об ошибках, таких как, задания рабочей зоны, потребности которых не были списаны по план-базису, или перемещения НЗП, которые невозможно создать. |