| # Сборочные СИ и операции (tiapl2520m000) Используйте этот сеанс чтобы просмотра и изменения сборочных компонентов, операций и рабочих зон линии, требуемых для определенного инженерного модуля. Связанные темы Обзор планирования сборки Инженерный модуль Код инженерного модуля, для которого в этом сеансе показываются требуемые сборочные компоненты и операции. Редакция Редакция инженерного модуля. Позиция Номер позиции строки, содержащей в текущем сеансе выровненные сборочные компоненты и операции. По-умолчанию, LN показывает последний используемый номер позиции, плюс 10. Эта процедура определяет последовательность 10, 20, 30, и т.д. Нумерация позиций не имеет ограничений. Порядковый номер Порядковый номер - это часть номера позиции. Вы можете использовать порядковые номера для создания вариантов записи, например, с другой ссылочной датой или исключением. Дата действия Дата, с которой показываемая информация, такая как сборочный компонент, количество и т.д., становится действующей для выбранного инженерного модуля. Примечание Перекрытия действия допускаются. Дата действия должна быть прежде чем Действ. до. Если используется исключение, то информация действует, если действительны и даты действия, и исключение. Действ. до Дата, до которой показываемая информация, такая как сборочный компонент, количество и т.д., действует для выбранного инженерного модуля. Примечание Перекрытия действия допускаются. Дата действия должна быть прежде Действ. до. Если используется исключение, то информация действует, если действительны и даты действия, и исключение. Сборочн.комп. Сборочный компонент, используемый для выбранного инженерного модуля. Следующие условия применяются для сборочного компонента: Тип изделия должен быть Изготовляемое или Закупаемое Должны присутствовать данные по планированию изделия. Информацию об этих данных см. в сеансе Изделия - Планирование (cprpd1100m000). Если оставить это поле пустым, то операция не будет связана с конкретным сборочным компонентом. Примечание Сборка СИ Вы можете выбрать не конфигуриемые изделия только для сборойной BOM. Вы можете выбрать не конфигуриемые изделия только встроке BOM. Для дополнительной информации по обеспечению закупаемых конфигурируемых изделий обращаться к Поставка конфигурируемых изделий в Управление сборкой - Настройка Основных Данных Поставка конфигурируемых изделий в Управление сборкой - Настройка СИ Варианты исполнения - Закупаемые конфигурируемые изделия Нетто кол-во Число сборочных компонентов, требуемое для выбранного модуля. Примечание Ноль не допускается. Операция Код операции, требуемой для выбранного инженерного модуля. Редакция Редакция сборочного компонента. Связь с EDM Если этот флаг установлен,, сборочная СИ связана с конструкторской СИ. Текст Если этот флаг установлен,, для данной строки СИ присутствует текст. Исключения Запускает сеанс Исключения (tcuef0105m000). Применяемость сбор.компонентов Запускает сеанс Применяемость сборочных компонентов (tiapl2521m000). |