| # Обновление операций маршрута (tirou1204m000) Используйте этот сеанс чтобы обновления операций маршрута, которые используют обновленные связи заданий. Связанные темы Место и функции операций Изделие Код изготовляемого изделия. Если это поле пусто, то маршрут является стандартным. Кодмарш Последовательность операций, требуемая для производства изделия. Для каждой операции указываются - задание, механизм, рабочий центр, а также информация о времени наладки и времени цикла. Операция Один из шагов технологического процесса для производства изделия. При выполнении технологической операции используются следующие данные: Задание. Например, распилка. Механизм, используемый для выполнения задания. Например, пилорама. Место выполнения задания (рабочий центр). Например, столярная мастерская. Количество работников для выполнения задания. Эти данные используются для расчета времени выполнения заказа, планирования производственных заказов и расчета затрат. Nп/п Порядковый номер операции. Этот номер базируется на дате действия и используется для различия операций. Диапазон дат действия операции используется в: Планирование предприятия Расчет себестоимости Цеховое управление Обновление Если этот флаг установлен,, операция маршрута должна быть обновлена. Готово Если этот флаг установлен, операция маршрута обновлена. Ошибка Если этот флаг установлен,, то при обновлении операций маршрутов были обнаружены ошибки. Примечание Описание ошибки можно посмотреть в поле Ошибки, обнаруженные при обновлении тех.операций. Ошибки, обнаруженные при обновлении тех.операций Если при обновлении операций маршрутов были обнаружены ошибки, то это поле показывает причину ошибки. Выбрать все записи для обновл. Выбор всех записей, которые показаны. Отм.выбор всех записей Снятие выборки с ранее выбранных записей. Выбрать только операц.стандарт.маршрута Выбор только операций Стандартный маршрут, которые показаны. Обновл.данных в выбран.операциях Обновление операций маршрутов выбранных записей. |