| # Работы по наряду на работу (tswcs2110m000) Используйте этот сеанс чтобы работы с работами по наряду на работу. Работы наряда на работу могут основываться на базисных работах, которые задаются в модуле Управление работами (ACM). Если базисные работы не используются, то работу наряда на работу можно идентифицировать по описанию. Для планирования и выполнения ремонта (номерного) изделия можно выбрать отдельную базисную работу, основной маршрут, опцию маршрута или операцию. Основной маршрут, опция маршрута и операция идентифицируются базисной работой. Можно изменить данные по умолчанию, заданные для базисной работы в модуле Управление работами (ACM), например, продолжительность работы, требуемые материалы, требуемые часы и требуемые инструменты. Временем транзакции по умолчанию для новой работы наряда на работу является текущее время. Время транзакции также используется для идентификации версии базисных работ. В этом сеансе можно: Изменить плановые времена работы. Ввести фактические времена. Ввести фактический результат проверки (осмотра). Добавит маршрут в строку работы наряда на работу. Ввести потребности в ресурсах в строку работы наряда на работу. Работы в наряд на работу можно добавлять на фазе планирования наряда на работу, на фазе подготовки наряда на работу и в течении фазы выполнения. Статус наряда на работу должен быть Свободный, Запланированный или Разрешенный. Нельзя добавлять работы в субподрядный наряд на работу со статусом Разрешенный. Связанные темы Использование базисных работ Основные маршруты и опции маршрутов Действие, выполненное на выходящей подсборке (снимаемые узлы). Действие, выполненное на входящей подсборке (устанавливаемые узлы). Отмена работ наряда на работу. Обработка подсборки Наряд на работу Код серии, идентифицирующий наряд на работу. Серию для группы номеров нарядов на работу можно задать в сеансе Первые свободные номера (tcmcs0150m000). Группа номеров для нарядов на работу задается в сеансе Параметры нарядов на работу (tswcs0100m000). Связанные темы Группы номеров в подсистеме Обслуживание и ремонт Наряд на работу Описание наряда на работу выбирается в следующем порядке: Описание типа обслуживания. Описание номерного изделия. Описание изделия. Описание метки. Статус наряда Текущий статус наряда на работу. Статус наряда на работу используется для контроля различных фаз процесса наряда на работу. Можно в любой момент изменить статус наряда на работу, если статус Свободный или Запланированный. После разрешения наряда на работу все работы этого наряда должны быть завершены прежде, чем наряд на работу может быть переведен в следующий статус. Статус наряда на работу/работы наряда на работу Изделие Изделие или номерное изделие, для которого должен быть выполнен ремонт. Описание Описание изделия. Серийный номер Серийный номер номерного изделия. Строка работ Строка работы представляет базисную работу или основной маршрут, который должен быть выполнен по наряду на работу. Строка работы идентифицируется порядковым номером. Строка работ Текущий статус работы наряда на работу. Статус работы наряда на работу используется для контроля различных фаз процесса работы наряда на работу. Работы наряда на работу имеют статус работы, который связан со статусом наряда на работу. Следующая таблица показывает возможные значения статуса работы для каждого значения статуса наряда на работу.
Статус заказа | Статус работы
--- | ---
Свободный | Свободный
Запланированный | Свободно, Запланированный, Аннулировано
Разрешенный | Свободный Запланированный Разрешенный Завершенный Подписанный Закрытый Отмененный
Завершенный | Завершенный Подписанный Закрытый Отмененный
Подписанный | Подписанный Закрытый Отмененный
Закрытый | Закрытый
Можно в любой момент изменить статус наряда на работу, если статус Свободный или Запланированный. После разрешения наряда на работу все работы этого наряда должны быть завершены прежде, чем наряд на работу может быть переведен в следующий статус. Основной маршрут Базисная работа, которая идентифицирует основной маршрут и выбирается из сеанса Базисные работы (tsacm1101m000). Примечание Если изделие наряда на работу - номерное, серийный номер изделия должен быть в диапазонах номерных изделий основного маршрута. Подразделение обслуживания, указанное в заголовке наряда на работу, должно быть связано группой работ, которая связана с базисной работой в модуле Управление работами (ACM). Основной маршрут используется в вызове, если выбран флаг Использовать основной маршрут в сеансе Параметры нарядов на работу (tswcs0100m000). Связанные темы Основные маршруты и опции маршрутов Порядковый No Порядковый номер работы наряда на работу. Базисная работа Базисная работа, которая должна быть выполнена. Можно ввести одиночную базисную работу или базисную работу, указанную для операции в основном маршруте. Примечание Если наряд на работу должно выполнять основное подразделение обслуживания, то можно выбрать только базисные работы, заданные для ремонтируемого изделия и для основного подразделения обслуживания в сеансе Базисные работы (tsacm1101m000). Нельзя изменить базисную работу, если статус работы - Разрешенный, Завершенный, Подписанный, Закрытый или Отмененный. Если выбран флаг Обязательная базисная работа в сеансе Параметры нарядов на работу (tswcs0100m000), это поле должно быть заполнено. Номерное изделие должно принадлежать диапазонам номерных изделий, заданным для базисной работы в сеансе Базисные работы (tsacm1101m000). Раннее время оконч. Первая дата и время, когда базисная работа становится действующей. Примечание Время начала действия и время окончания действия задаются в сеансе Базисные работы (tsacm1101m000) и управляются изменениями. Действует до Первая дата и время, когда базисная работа перестает быть действующей. Примечание Время начала действия и время окончания действия задаются в сеансе Базисные работы (tsacm1101m000) и управляются изменениями. Описание Описание работы по наряду на работу. Если базисные работы из сеанса Базисные работы (tsacm1101m000) не используются, то можно вручную ввести описание, чтобы идентифицировать работу по наряду на работу. Примечание Если базисная работа была задана, то описание базисной работы выбирается из сеанса Базисные работы (tsacm1101m000). Аргумент поиска Аргумент поиска работ наряда на работу. Аргумент поиска получается из описания. Отремонтир.кол-во Число ремонтируемых изделий/компонентов, которое успешно прошло один или все шаги процесса обработки наряда на работу. РЦ Рабочий центр, в котором выполняются работы наряда на работу. Можно связать группу работ базисной работы с рабочим центром: При задании базисной работы в сеансе Базисные работы (tsacm1101m000). Например, работы по чистке, принадлежащие к группе работ Чистка, должны выполняться на рабочем центре, где имеется чистящее оборудование. Перечень проверок Перечень проверок, который может быть использован для выполнения работ наряда на работу. Найденная причина Код, идентифицирующий результат осмотра (проверки). Текст поиска Если этот флаг установлен, то к найденной причине был добавлен текст. Связанные темы Используя тексты Подписано Работник обслуживания, подписавший работу. Работник должен обладать требуемой квалификацией подписи. Время подписи Дата и время, когда статус работы был изменен на Подписанный. Время раннего начала Самое раннее время, когда можно начать выполнение работы наряда на работу. Значением по умолчанию для первой работы наряда будет раннее время начала наряда на работу. Для последующих работ наряда на работу используется следующая формула расчета раннего времени начала (РВН):
     РВН текущей работы = РВН предыдущей работы + продолжительность предыдущей работы
Поздняя дата оконч. Самое позднее время, когда можно завершить выполнение работы наряда на работу. Значением по умолчанию для последней работы наряда будет позднее время окончания наряда на работу. Для предшествующих работ наряда на работу используется следующая формула расчета позднего времени окончания (ПВО):
     ПВО предыдущей работы = ПВО следующей работы - продолжительность следующей работы
Договоренность Если этот флаг установлен, существует договоренность по работе наряда на работу, и изменить раннее время начала и позднее время окончания можно только в сеансе Договоренности (tsmdm0123m000). Примечание Этот флаг сбрасывается, когда выполняется проверка ДКО и изменяется запланированное время начала. Связанные темы Влияние даты ДКО Дата ДКО Дата ДКО, когда конкретная запасная часть доступна на складе. Примечание Когда дата ДКО больше, чем раннее время начала, тогда раннее время начала приравнивается дате ДКО. запланированная дата поставки также изменяется, чтобы соответствовать дате ДКО. Дата ДКО не генерируется, если: Проверка ДКО не генерирует никаких дат. Изделие не присутствует на складе. Отсутствует основной план. Изделие попадает за пределы горизонта основного плана. Проверка ДКО Показывает, есть ли изменение в запланированном времени начала и договоренности из-за проверки ДКО. Связанные темы ДКО Время в очереди Запланированное по умолчанию время ожидания равно времени ожидания рабочего центра. Время ожидания рабочего центра задается в сеансе Подразделения обслуживания (tsmdm1100m000). Время ожидания Единица, в которой выражено время. Единица времени продолжительности задается в сеансе Общие параметры обслуживания и ремонта (tsmdm0100m000). Время переналадки Запланированное время переналадки для работы наряда на работу. Время переналадки выражено в единице времени, заданной в сеансе Общие параметры обслуживания и ремонта (tsmdm0100m000). Время вып.работник. Запланированное время выполнения работником выражено в единице времени продолжительности (параметры). Машин.время выполн. Запланированное время выполнения механизмом выражено в единице времени продолжительности (параметры). Продолжительность работы Продолжительностью работы наряда является сумма времени переналадки и времен выполнения. Можно ввести машинное время выполнения и время выполнения работником. Для расчета продолжительности работы наряда используется большее из двух времен выполнения. Пример Время переналадки для работы наряда составляет один час. В течение времени переналадки ремонтный работник подготавливает наряд. Машинное время выполнения составляет три часа. В течение первого часа машинного времени выполнения ремонтный работник следит за функционированием механизма.
Время | [час]
--- | ---
Время переналадки | 1
Машин.время выполн. | 3
Время выполнения работником. | 2
Результирующая продолжительность работы заказа : 4 часа (переналадка + машинное время) План.время начала Время, на которое запланировано начало выполнения работы наряда на работу. Плановое время окончания может быть (пере)рассчитано на основе длительности работы наряда и планового времени начала. Для (пере)расчета планового времени начала на основе календаря следует нажать Определить. Примечание Плановое время начала должно быть: Равно или позже раннего времени начала. Равно или раньше позднего времени окончания. Плановое время окончания Запланированное время, когда нужно завершить работу наряда на работу. Плановое время окончания может быть (пере)рассчитано на основе длительности работы наряда и планового времени начала. Для (пере)расчета планового времени окончания на основе календаря следует нажать Определить. Примечание Запланированное время окончания должно быть: Равно или позже раннего времени начала. Равно или раньше позднего времени окончания. Фактическое время начала Дата и время, когда начались работы по работе наряда на работу. Факт.время завершения Дата и время, когда были завершены работы по работе наряда на работу. Опция маршрута Подмножество основного маршрута. Предопределенный набор операций, которые должны быть выполнены. Каждая операция идентифицируется уникальным порядковым номером. Связанные темы Основные маршруты и опции маршрутов Тип покрытия Тип покрытия работы наряда на работу используется для покрытия общих затрат работы наряда на работу в Финансы. Примечание Нельзя изменить тип покрытия, если фактические затраты уже были зарегистрированы в Финансы. Однако можно изменить тип покрытия для затрат НЗП, зарегистрированных в Финансы. Ком.предлож. Коммерческое предложение по заказу на продажу ремонта, которое связано нарядом на работу. Строка коммерческого предложения Строка коммерческого предложения по заказу на продажу ремонта, которая связана работой по нарядом на работу. Субподрядный Если этот флаг установлен, то работа для нарядов на работу является выполняемой по субподряду. Контрагент -поставщик Код, идентифицирующий контрагента-продавца, если работа наряда на работу выполняется третьей стороной. Связанные темы Субподряд - Наряд на работу Един.обслуж./затрат Вводится единица затрат или единица обслуживания, идентифицирующая работы наряда на работу, передаваемые на субподряд. Изделие использовать необходимо, так как нельзя добавить работу в строку заказа на закупку. Примечание Если вводится субподрядное изделие, то также необходимо задать контрагента-поставщика для идентификации субподрядчика. Связанные темы Субподряд - Наряд на работу Тип измерения Код измерения. Описание Описание или наименование кода. Позиция ИД позиция для места, где изделие расположено. Описание Описание или наименование кода. Измерено на Дата и время, когда измерение было выполнено. Причина отмены Причина отмены наряда на работу. Примечание LN определяет умолчания для этого поля из поля Причина отмены сеанса Отмена наряда на работу (tswcs2260m000). Инициировать отмену Если этот флаг установлен, инициирована отмена работы наряда на работу. Примечание Этот флаг определяет, что работа инициируется для отмены и работы отменяется только после ее закрытия. Время отмены Дата и время, когда был отменена работа наряда на работу. Примечание LN определяет умолчания для этого поля из поля Дата аннулирования сеанса Отмена наряда на работу (tswcs2260m000). Описание Описание или наименование кода. Сборочная работа Код работы наряда на работу, в результате которой подсборки собираются обратно в готовое Изделие. Проверка ДКО Выполняется проверка ДКО для выбранных работ наряда на работу и обновляются данные ДКО. В случае изменения изделия, количества, склада или даты поставки снова выполняется проверка ДКО и обновляются данные ДКО. Связанные темы ДКО Влияние даты ДКО Материальные ресурсы Данная опция используется для добавления материальных ресурсов-сборок в работу наряда на работу. Рассчитать Для работы по наряду на работу на основе продолжительности работы, планового времени окончания и применимых календарей рассчитывается плановое время начала. Плановое время начала можно рассчитать, если статус работы наряда на работу - Свободный, Запланированный или Разрешенный. Рассчитать Данная опция используется для расчета планового времени окончания работы по наряду на работу на основе продолжительности работы, планового времени начала и применимых календарей . Плановое время окончания можно рассчитать, если статус работы наряда на работу - Свободный, Запланированный или Разрешенный. |