| # Передача поставки сборочного компонента (SILS) (tiasc8520m000) Используйте этот сеанс чтобы просмотр передач в сборе деталей, для которых вы выбрали Управляем.заказом/ SILS в поле Система поставок из сессии Склад - Изделие (whwmd2110s000). Связанные темы Обзор управления сборкой Задания на сборку Построение распределения сборочных компонентов (tiasc7240m000) Номера ссылок в синхронных графиках производства Статусы в синхронных графиках производства (PSS) Запланированные даты потребностей в синхронных производственных графиках (PSS) Р.Зона Лин. Рабочая зона на линии на чей цеховой склад поступают сборочные компоненты, поставляемые при помощи системы поставок SILS. Полученный объем Количество, уже поступившее на цеховой склад. Раб.Послед. Рабочая последовательность, используемая в качестве основы расчета времени поставок требуемых сборочных компонентов на цеховой склад. Существующие параметры: Запланированный За основу берется запланированная последовательность работ над заданием на сборку. То есть, запланированные времена задание для рабочей зоны (ПН) для Раб.зона обеспеч. От, используется для расчета планового времени поставки заказанных компонентов, даже если в данный момент фактическое время задания отличается от запланированного. Фактический За основу берется фактическая последовательность работ над заданием на сборку. Когда сессия Пополнение цеховых складов (tiasc8210m000) запущена, LN затем система ERP обнаруживает различия между фактическим временем и запланированным временем LSO, и учитывает эти различия при расчете планируемого времени поставки запрошенных компонентов. Последовательность работ выбирается в поле Тип послед. работ из сессии Пополнение цеховых складов (tiasc8210m000). Примечание Снабжение линии может генерировать в сессии Пополнение цеховых складов (tiasc8210m000), и в сессии Генерация управляемых временным горизонтом SILS сообщений поставки (tiasc8212m000). Только в сессии Пополнение цеховых складов (tiasc8210m000) выбор можно сделать между следующими опциями: Запланированный и Фактический очередь работ. Генерация управляемых временным горизонтом SILS сообщений поставки (tiasc8212m000) всегда использует последовательность Запланированный. Однако, в этой сессии вы можете выбрать флаг Включ.задержку графика, чтобы учитывать задержку графика при расчете времени поставок. Поэтому, флаг Включ.задержку графика может иметь такое же большое влияние на расчет времени поставок, как и выбор рабочей последовательности Фактически в сеансе Пополнение цеховых складов (tiasc8210m000), хотя методы расчета отличаются. Фактический Пополнение цеховых складов (tiasc8210m000) То есть, значение рабочей последовательности, выводимое в текущем поле, ограничено. Если вы используете сессию Генерация управляемых временным горизонтом SILS сообщений поставки (tiasc8212m000) для генерации сообщений, обозначающих Запланированный задание последовательности во многом зависит от правильного выбора и влияния Включ.задержку графика флаг. ЗаказПеремещ./Позиция/Номер п/п Если вы выбираете: Склад в поле Поставка со склада из сессии Склад - Изделие (whwmd2110s000), LN генерирует складское перемещение система ERP генерирует складские перемещения со склада-источника на цеховой склад. Внутренние поставки: Заказ складское перемещение который Складировании использует для передаче материалов в цех. Внешние поставки: Номер графика закупок, который используется для заказа материалов. ЗаказПеремещ./ Позиция/ Номер п/п Номер позиции сборочных компонентов в складском заказе (внутренние поставки), или в графике закупок (внешние поставки). Номер VIN Идентификационный номер транспортного средства. Заблок. Сообщения о поставке SILS можно заблокировать, что означает, что данные сообщения больше не должны обрабатываться складом или поставщиком, хотя эти сообщения можно использовать для резервирования запасов и составления графиков. Блокировка удаляется автоматически, если применяются некоторые условия. Ссылка на справку в сессии Пополнение цеховых складов (tiasc8210m000) и Генерация управляемых временным горизонтом SILS сообщений поставки (tiasc8212m000) для большей информации. СсылочныйНомер Номера ссылок используются для связи с внешними методами поставки. Поэтому поле Номер ссылки остается пустым для случаев внутренних методов поставки. Рабочая зона на линии + Номер транспортного средства + ID сборочного комплекта. Этот номер ссылки высылается вместе с графиком закупок поставщику и печатается на предварительном уведомлении об отгрузке (ПУО), которое вы получаете от поставщика. Этот номер ссылки также используется при приеме поступлений. Статус Статус процесса поставки. Статус имеет отношение или к запросу на поставку, или к заказанным компонентам. Если сообщения о поставках еще не переданы или если перемещение отменено, возможными статусами являются: Создано Сообщение создано. Изменен. Сообщение изменено. Аннулировано Сообщение аннулировано. Если сообщения о поставках переданы, возможны статусы: Не получено Компонент еще не поступил на цеховой склад. Частично получено Некоторые компоненты получены, но не все. Получено Все компоненты получены. Примечание Сообщения имеют статус Аннулировано, если контент заказа изменен, и сессия Пополнение цеховых складов (tiasc8210m000) обнаруживает, что уже запрашивала части больше не требуется. Аннулированные сообщения также передаются поставщику или на склад, чтобы проинформировать их об изменениях. Однако после передачи аннулированных сообщений сообщения удаляются из записей и компоненты, о которых идет речь, больше не выводятся в текущем сеансе. Перем.отменено Если данный флаг выбран, сообщения о поставках нельзя передать в пакет Управление запасами или в модуль Управление закупками. Складировании Управление закупками Проверьте сообщения об ошибках, чтобы обнаружить причину отмены перемещения. Сборочн.линия Сборочная линия, на которой требуются компоненты. Р.Зона Лин. Рабочая зона на линии, для которого требуются сборочные компоненты. Тип поставки Метод перемещения, внутреннее или внешнее. Для внутренних поставок, иначе говоря, для поставок на цеховой склад из основного склада, в текущем поле указано Склад. Склад Для внешних поставок, иначе говоря, для поставок на цеховой склад от внешнего поставщика, в текущем поле указано Поставщик. Поставщик Способ перемещения и обработки сообщений о поставках задается при помощи флага Поставка со склада в сеансе Склад - Изделие (whwmd2110s000): Поставка со склада Склад - Изделие (whwmd2110s000) Флаг выбран для внутренних поставок. LN генерирует складское перемещение со склада-источника на цеховой склад. Флаг не выбран для внешних поставок. Модуль Управление закупками использует эту информацию для генерации последовательность графика отгрузки для управления поступлением товаров от поставщика на цеховой склад. Примечание Если методом поставки для изделия является поставка в последовательности сборки SILS, изделие поставляется как часть сборочного комплекта, который также можно задать в пакете Управление запасами. Складировании Сборочный комплект В поставка в последовательности сборки части поставляются как сборка. Комплект сборки в котором поставляется сборочный компонент, задается в сеансе Сборочный комплект (whwmd4550m000). Сборочный комплект (whwmd4550m000) Тип комплекта Тип комплекта источник из сессии Сборочный комплект (whwmd4550m000). Пл.дата потребности Дата потребности в компонентах. Задание на сборку Задание на сборку, для которого требуются компоненты. Сборочн.комп. Сборочный компонент, используемый в задании. С системой поставки SILS компоненты поставляются в виде сборочных комплектов. Перемещ.Выполн. Если данный флаг выбран, сообщения о поставке переданы в пакет Управление запасами или в модуль Управление закупками. Складировании Управление закупками Кол-во в граф.постав. Количество по графику поставок. Сообщ.перем.постав.сбор.ком. Используете эту команду для получения сообщения поставки ASC к Складировании или Управление закупками. или сессию Передача сообщений поставки сборочного компонента (tiasc8220m000). Получение сбор. комп. Данную команду можно исполнить только для сообщений по поставке в последовательности сборки SILS со статусом поставки Создано. Создано При выполнении данной команды обновляются два поля: Статус установлен в Получено. Полученный объем сделан равным Кол-во в граф.постав. (для сборочный компонента который получен). |