| # Загрузка общего рабочего центра по дням (tisfc1509m000) Используйте этот сеанс чтобы просмотра запланированной загрузки мощности общего рабочего центра за один день. Для каждого заказа можно увидеть запланированное для рабочего центра время и количество. Вы можете использовать этот сеанс только, если Вы выбрали Автоматически или Вручную в поле Метод обновления суточной загрузки сеанса Параметры SFC (tisfc0100s000). Связанные темы Общие рабочие центры Производственные заказы - функциональный обзор Рабочий центр Общий рабочий центр, для которого вы хотите увидеть запланированную загрузку мощности. Компания Компания общего рабочего центра. Дата Дата, на которую показывается запланированная загрузка мощности рабочего центра. Рабочий центр Вторичный рабочий центр, для которого вы хотите просмотреть запланированную загрузку мощности. Норм.мощность чел. Стандартная мощность вторичного рабочего центра, выраженная в человеко-часах. Стандартная мощность рассчитывается на основе следующих полей в сеансе Рабочие центры (tirou0101m000):
    Число операторов * Базовая суточная мощность на единицу ресурсов.
Доступная мощность человека Доступная мощность вторичного рабочего центра, выраженная в человеко-часах. Доступная мощность рассчитывается следующим образом:
     Мощность по календарю * Число операторов * Процент общей мощности.
Где:
    Мощность в календаре = Время в календаре * Коэффициент эффективности * Процент мощности.
Время в календаре = Дата окончания - Дата начала (для одной записи Действующего календаря). Коэффициент эффективности = рабочее время / время по часам. Процент общей мощности = процент, распределенный общему вторичному рабочему центру. В случае первичного общего рабочего центра, или не общего рабочего центра, процент составит 100%. Связанные темы Расчет доступных мощностей Общие чел.-часы Сумма оставшихся/просроченных часов операции вторичного рабочего центра для заданного периода, выраженная в человеко-часах. Поскольку имеется остаток часов, затраченные часы зарегистрированные в пакете Персонал, не учитываются. Станд.мощн. механизма Стандартная мощность вторичного рабочего центра, выраженная в машино-часах. Стандартная мощность рассчитывается на основе следующих полей в сеансе Рабочие центры (tirou0101m000):
    Число механизмов * Базовая суточная мощность на единицу ресурсов.
Доступная мощность механизма Доступная мощность вторичного рабочего центра, выраженная в машино-часах. Доступная мощность рассчитывается следующим образом:
    Мощность по календарю * Число механизмов * Процент общей мощности..
Где:
    Мощность в календаре = Время в календаре * Коэффициент эффективности * Процент мощности.
Время в календаре = Дата окончания - Дата начала (для одной записи Действующего календаря). Коэффициент эффективности = рабочее время / время по часам. Процент общей мощности = процент, распределенный общему вторичному рабочему центру. В случае первичного общего рабочего центра, или не общего рабочего центра, процент составит 100%. Связанные темы Расчет доступных мощностей Общие машино-часы Сумма оставшихся/просроченных часов операции вторичного рабочего центра для заданного периода, выраженная в машино-часах. Поскольку имеется остаток часов, затраченные часы зарегистрированные в пакете Персонал, не учитываются. Рабочий центр Рабочий центр, который не имеет каких-либо физических ресурсов и не может быть смоделирован в маршруте. Он используется для планирования мощностей и показывает суммарные потребности в мощностях общих рабочих центров. Фактическая работа выполняется на общих вторичных рабочих центрах, которые могут быть в другой или в той же самой логистической компании, что и первичный рабочий центр. Это дает возможность планировать и выполнять работу в различных хозяйственных компаниях (если вы определили несколько вторичных рабочих центров) без создания заказов на продажу и закупку. Компания Компания первичного рабочего центра. Норм.мощность чел. Стандартная мощность первичного рабочего центра, выраженная в человеко-часах. Стандартная мощность рассчитывается на основе следующих полей в сеансе Рабочие центры (tirou0101m000):
    Число операторов * Базовая суточная мощность на единицу ресурсов.
Доступная мощность человека Доступная мощность первичного рабочего центра, выраженная в человеко-часах. Доступная мощность рассчитывается следующим образом:
     Мощность по календарю * Число операторов * Процент общей мощности.
Где:
    Мощность в календаре = Время в календаре * Коэффициент эффективности * Процент мощности.
Время в календаре = Дата окончания - Дата начала (для одной записи Действующего календаря). Коэффициент эффективности = рабочее время / время по часам. Процент общей мощности = процент, распределенный общему вторичному рабочему центру (в случае первичного общего рабочего центра, или не общего рабочего центра, процент составит 100%). Связанные темы Расчет доступных мощностей Общие чел.-часы Сумма оставшихся/просроченных часов операции первичного рабочего центра для заданного периода, выраженная в человеко-часах. Поскольку имеется остаток часов, затраченные часы зарегистрированные в пакете Персонал, не учитываются. Станд.мощн. механизма Стандартная мощность первичного рабочего центра, выраженная в машино-часах. Стандартная мощность рассчитывается на основе следующих полей в сеансе Рабочие центры (tirou0101m000):
    Число механизмов * Базовая суточная мощность на единицу ресурсов.
Доступная мощность механизма Доступная мощность первичного рабочего центра, выраженная в машино-часах. Доступная мощность рассчитывается следующим образом:
    Мощность по календарю * Число механизмов * Процент общей мощности..
Где:
    Мощность в календаре = Время в календаре * Коэффициент эффективности * Процент мощности.
Время в календаре = Дата окончания - Дата начала (для одной записи Действующего календаря). Коэффициент эффективности = рабочее время / время по часам. Процент общей мощности = процент, распределенный общему вторичному рабочему центру. В случае первичного общего рабочего центра, или не общего рабочего центра, процент составит 100%. Связанные темы Расчет доступных мощностей Общие машино-часы Сумма оставшихся/просроченных часов операции вторичного рабочего центра для заданного периода, выраженная в человеко-часах. Поскольку имеется остаток часов, затраченные часы зарегистрированные в пакете Персонал, не учитываются. Время начала Дата производства, к которой относится загрузка. Механизм Механизм, служащий для выполнения операции. Производственный заказ Запланированный производственный заказ. Маршрут маршрут of запланированный производственный заказ at the общий рабочий центр. Операция Операция, выполняемая в общем рабочем центре. Задание Задание, выполняемое в общем рабочем центре. Плановое кол-во Количество, запланированное для текущей операции в общем рабочем центре. Человеко-часы Человеко-часы, необходимые для выполнения операции. Машино-часы Машино-часы, необходимые для выполнения операции. Местонахождение Место, где выполняется операция. Можно также ввести в это поле любую другую информацию о производственном заказе. Группа SFC заказов Группа заказов SFC, к которой принадлежит производственный заказ. Связанные темы Группировка заказов Изделие Конечное изделие, изготовляемое по производственному заказу. |