| # Согласованность К-единиц и изделий (tiedm1521m000) Используйте этот сеанс чтобы воспроизведения различий между редакцией и производственным изделием, в которое была скопирована редакция. Эти различия были вызваны изменениями либо в К-единице, либо в изделии. Если копируется редакция К-единицы в изделие, можно увидеть, являются ли оба изделия одинаковыми. Щелкните по кнопке Найти запись, чтобы ввести редакцию и изделие. Если целевое изделие является заказным, необходимо также ввести код проекта в первом сегменте. LN воспроизводит сравнительные данные и выделяет различия, помещая звездочку (*) в данных изделия. Звездочка воспроизводится также, если данные еще не были скопированы. Примечание Можно также сравнить КСИ и производственные СИ, используя сеанс Согласованность КСИ и ПСИ (tiedm1520m000). Можно распечатать сравнение между К-единицами и изделиями, используя сеанс Печать согласованности К-единицы и изделия (tiedm1471m000). Связанные темы Обзор управления конструкторскими данными Копирование К-единиц в изделия Конструкт.Единица Конструкторская единица, которую вы хотите сравнить с изделием, в которое она была скопирована. Чтобы ввести новую К-единицу, щелкните по кнопке Найти запись. Редакция К-един. Редакция конструкторской единицы, которую вы хотите сравнить с изделием, в которое она была скопирована. Чтобы ввести новую редакцию, щелкните по кнопке Найти запись. Осн.Изделие Изделие, имеющее данные, скопированные в него из редакции К-единицы. Чтобы сравнить новое изделие, щелкните по кнопке Найти запись. Описание Название К-единицы или изделия. Если в этом поле воспроизводится звездочка (*), редакция К-единицы и изделие отличаются друг от друга. Материал Материал, из которого изготовлена К-единица или изделие. Примечание Это поле используется, только если изделие является физическим продуктом. Размер Размер К-единицы или изделия. Примечание Это дополнительная информация к длине и ширине, определенным в (К)СИ. Это поле используется, только если изделие является физическим продуктом. Норм.Стандарт Стандарт, которому соответствует К-единица или изделие. Он может быть либо национальным стандартом, например NEN, либо международным стандартом, например ISO. Стандарт, которому соответствует изделие. Он может быть либо национальным стандартом (например, NEN, DIN, BS, ASA), либо международным стандартом (ISO). Ключ поиска I Первый ключ поиска для К-единицы или редакции. Если в этом поле воспроизводится звездочка (*), редакция К-единицы и изделие отличаются друг от друга. Ключ поиска II Второй ключ поиска для К-единицы или изделия. Если в этом поле воспроизводится звездочка (*), редакция К-единицы и изделие отличаются друг от друга. Тип Продукции Тип продукции К-единицы или изделия. Код Выборки Код выборки К-единицы или изделия Вес Вес К-единицы или изделия. Если в этом поле воспроизводится звездочка (*), единицы К-единицы и изделия отличаются друг от друга. Политика заказа Параметр заказа, который определяет способ производства или заказа изделия. ‏‏‎‏‎‏‎‏‎Возможны следующие варианты: Анонимно, изделие производится или закупается независимо от заказов клиентов. На заказ, изделие производится или закупается, только если на изделие существуют заказы клиента. Если в этом поле воспроизводится звездочка (*), редакция К-единицы и изделие отличаются друг от друга. Кол-во в СИ Объем СИ К-единицы или изделия. Если в этом поле воспроизводится звездочка (*), редакция К-единицы и изделие отличаются друг от друга. Единица Запасов Единица запасов К-единицы или изделия. Модификация Если этот флаг установлен,, К-единица или изделие является модифицируемым изделием. Если в этом поле воспроизводится звездочка (*), редакция К-единицы и изделие отличаются друг от друга. Взаимозаменяемость Если этот флаг установлен,, К-единица или изделие взаимозаменяемы с другими модифицируемыми взаимозаменяемыми К-единицами. Если в этом поле воспроизводится звездочка (*), редакция К-единицы и изделие отличаются друг от друга. |