| # Создание типовых СИ Запуск Производство > Типовые СИ (tipcf3110m000). Используйте этот сеанс для определения типовой СИ и всех ее компонентов для типового изделия. Примечание Данный раздел действует только тогда, когда для конфигурации продукта используется PCF в комбинации с модулем Управление сборкой. За дополнительной информацией обратитесь к: Конфигурация продукта (PCF) Процедуры PCF Примечание Если выбран флаг Многоуровн. PCF Структура Выбора в сеансе Параметры Конфигурации продукта (tipcf0100m000), можно использовать дополнительные типовые уровни в структуре продукта для многоуровневой структуры выборки. Изменения в типовой СИ не отражаются на существующих структурах вариантов исполнения. Создайте типовую СИ для типового изделия. Типовая СИ используется для задания типового продукта и структуры разработки продукта. На основе этой структуры основных данных может быть сконфигурирован реальный конечный продукт, называемый вариантом исполнения. В процессе конфигурации, на основе выбранных свойств и опций генерируется структура варианта исполнения. Этот процесс известен как Решение, где каждый продукт, который будет собираться, решается относительно основной структуры. Важно! Если установлен флаг Интерактивная конфигурация в сеансе Параметры Планирования сборки (tiapl0100s000), типовая СИ настраивается в сеансе Типовые СИ (tipcf3110m000). Если флаг Интерактивная конфигурация в сеансе Параметры Планирования сборки (tiapl0100s000) не выбран, типовая СИ устанавливается в сеансе Типовая спецификация изделия (tiapl2510m000). Данный сеанс используется для задания шаблонных данных для типовой спецификации изделия (СИ) типового изделия. Создание прейскуранта продаж для типового изделия Запуск Производство > Типовые прейскуранты (tipcf4101m000) Примечание Данный раздел действует только тогда, когда для конфигурации продукта используется PCF в комбинации с модулем Управление сборкой. За дополнительной информацией обратитесь к: Конфигурация продукта (PCF) Процедуры PCF Если PCF не используется, то для задания цены можно использовать книги цен (ценники). В сеансе Типовые прейскуранты (tipcf4101m000) задайте базирующуюся на конфигурации цену продажи вашего типового изделия. Чтобы создать прейскуранты продаж для типовых изделий, выполните следующие шаги. Используйте опцию Новая группа для ввода типового изделия. В поле Тип прейскуранта выберите опцию Прейскурант продаж. Используйте опцию Новая запись для добавления новой записи в прейскурант продаж. Создание сборочных СИ и операций Запуск Производство > Планирование сборки > Сборочные СИ и операции (tiapl2520m000). Данный сеанс используется для просмотра и изменения сборочных компонентов, операций и рабочих зон линии, требуемых для определенного инженерного модуля. Ограничения Если флаг Внешние сборочные узлы и операции в сеансе Параметры Планирования сборки (tiapl0500m000) установлен, выровненные компоненты и операции доставляются из внешнего источника. Поэтому, нельзя изменить данные в текущем сеансе, кроме ситуации работы в Тестовом режиме. Если флаг снят, сборочные компоненты и операции выравниваются во время расчета потребностей в сборочных компонентах. В этом сеансе данные можно изменить только в случае, когда текущая компания определена как основная компания. Процедура После изменения данных в этом сеансе необходимо выполнить следующие сеансы: Расчет потребности в сборочных компонентах (tiapl2221m000) Обновление и замораживание заданий на сборку (tiapl3203m000) Операции, не зависящие от сборочных компонентов Для задания операций, которые не связаны с конкретными сборочными компонентами, нужно оставить поле Сборочный компонент пустым. LN учитывает эти операции при создании модификаций рабочей зоны. Выберите на панели инструментов Новую группу и введите ваш инженерный модуль. Примечание Можно задать строку сборочной СИ, которая не содержит сборочного компонента, а содержит только операцию и данные местоположения. Строка сборочной СИ, которая содержит только сборочный компонент, и не содержит операцию и детали местоположения, рассматривается как неполная строка сборочной СИ и LN не учитывается. |