| # Материальное снабжение сборочной линии Различные методы поставки доступны для снабжения цехового склада, который связан с одной или несколькими рабочими зонами сборочной линии. Внутренними и/или внешними методами поставки являются следующие: Поставщик Внутренний склад Производство Методы поставки материалов следующие: Выталкивание Цеховой склад снабжается на основе информации планирования. Вытягивание Цеховой склад снабжается на основе триггера поставки. КАНБАН Поставка основывается на ручном триггере, например, сканировании штрих-кода. Этот метод, в основном, используется для изделий цехового запаса, для которых не требуется регистрация на цеховом складе. TPOP Поставка инициируется прогоном SIC для рассматриваемого цехового склада. Управляем.заказом/ Пакет (OCB): Поставка выполняется анонимно совместно для нескольких заданий на сборку на основе триггеров в процессе сборки. Управляем.заказом/ SILS (поставки в последовательности сборки): Поставка выполняется отдельно для каждого задания на сборку на основе триггеров в процессе сборки. Компоненты поставляются точно-вовремя в последовательности, в которой продукты движутся по сборочной линии. Связывание типовых изделий со сборочными линиями Запуск Производство > Планирование сборки > Конфигурируемое изделие - Сборочная линия (tiapl2500m000). Данный сеанс используется для задания того, какие типовые изделия могут производиться на каких сборочных линиях. LN требует эту информацию для определения основной компании типового изделия. Некоторые процессы могут выполняться только в основной компании. Например, если вы вводите заказ на продажу, LN создает вариант исполнения в основной компании. В детальном сеансе Конфигурируемое изделие - Сборочная линия (tiapl2100s000) можно также задать базовую цену продажи и себестоимость. Собранные изделия в складировании после выхода с основной линии Хранение завершенных типовых изделий - Настройка Данная тема описывает настройку изделий, чтобы иметь возможность хранить в запасах завершенную готовую продукцию задания на сборку. Чтобы хранить в запасах завершенное типовое изделие, нужно задать два изделия: типовое изделие и стандартное изделие. Оба изделия представляют одно физическое изделие. В Управление сборкой используется типовое изделие. В Управление продажами и Складирование используется ассоциированное стандартное изделие. Для указания того, какое стандартное изделие ассоциируется с типовым изделием, используется сеанс Конфигурируемое изделие - Сборочная линия (tiapl2500m000). Настройки изделия Для типового изделия и для стандартного изделия используйте следующие настройки изделия:
Сеанс | Поле | Типовое изделие | Стандартное изделие
--- | --- | --- | ---
Изделия - Общие данные (tcibd0501m000) | Тип изделия | Типовое | Изготовляемое
Изделия - Общие данные (tcibd0501m000) | Номерное | Да | Да
Изделия - Общие данные (tcibd0501m000) | Контроль редакций | (не используется) | Нет
Изделия - Данные по заказу (tcibd2500m000) | Система заказа | FAS | FAS
Изделия - Складирование (whwmd4500m000) | Учет серийных номеров в запасах | (Не применяется) | Да
Изделия - Складирование (whwmd4500m000) | Партии в запасах | (Не применяется) | См.:
Флаг Учет серийных номеров в запасах должен быть выбран потому что Складирование в противном случае не смогло бы различать варианты исполнения. Дополнительные инструкции: Типовое изделие и стандартное изделие должны иметь одинаковую единицу запасов. Если используется активность по модификациям, то оба изделия должны быть заданы как модифицируемые изделия в сеансе Изделия - Общие данные (tcibd0501m000). Если стандартное изделие - партионное, то нужно использовать тип управления партиями - партии в запасах. Чтобы сделать изделие партионным, нужно установить флаг Управление партиями в сеансе Изделия - Общие данные (tcibd0501m000). Чтобы использовать тип управления партиями - партии в запасах, нужно установить флаг Партии в запасах в сеансе Изделия - Складирование (whwmd4500m000). Калькуляция себестоимости стандартного изделия У стандартного изделия должна присутствовать действующая структура компонентов затрат. Стандартная функциональность оценки запасов для изделий в запасах требует подобную структуру компонентов затрат. Чтобы указать метод оценки запасов, нужно в сеансе Склад - Изделие (whwmd2510m000) выбрать значение в поле Метод оценки запасов. Чтобы получить наиболее точную оценку запасов, следует выбрать метод оценки запасов на основе определения фактических затрат. Рекомендуемым методом оценки запасов является Цена серии (Серия). Если метод оценки запасов - FTP - Фиксир. Цена Передачи, который не является методом определения фактических затрат, необходимо рассчитать себестоимость в модуле Расчет себестоимости. В этом случае LN оценивает изделие относительно расчетной фиксированной цены передачи (FTP) стандартного изделия и игнорирует разницу между вариантами исполнения. Хранение готовых типовых изделий Введение В LN изделие типа типовое не может храниться в запасах. Чтобы хранить готовое типовое изделие в запасах, типовое изделие необходимо ассоциировать со стандартным изделием. Тип изделия стандартного изделия - Изготовляемое.. Оба изделия представляют одно физическое изделие. В Управление сборкой используется типовое изделие. В Управление продажами и Складирование используется ассоциированное стандартное изделие. Эту настройку можно использовать для выполнения операций после сборки на рабочих центрах после того, как изделие покидает сборочную линию. Примечание Если изделие отправляется клиенту немедленно по завершению задания на сборку, требуется только типовое изделие. Настройка Изделия должны иметь следующие свойства: Система заказа типового изделия и стандартного изделия должна быть FAS. Оба изделия должны быть номерными изделиями. Если используется активность по модификациям, оба изделия должны быть модифицируемыми изделиями. Для указания того, какое стандартное изделие ассоциируется с типовым изделием, используется сеанс Конфигурируемое изделие - Сборочная линия (tiapl2500m000). Ограничения Если изготовляемое изделие ассоциируется с типовым изделием, то с ним нельзя делать следующее: Использовать изделие в Управление закупками Создавать для изделия спецификацию изделия (СИ) или использовать изделие как компонент в другой СИ. Создавать для изделия производственный заказ, кроме заказа на переделку. Планировать изделие в Планирование предприятия, потому что система заказа изделия - FAS FAS-изделие нельзя вернуть на сборочную линию для переделки. Примечание Можно создать маршруты для послесборочных операций стандартного изготовляемого FAS-изделия. Процедура Ввод заказа на продажу Чтобы задать строку заказа на продажу для типового изделия, которое после завершения должно храниться в запасах, в строке заказа на продажу нужно ввести ассоциированное стандартное изделие. На основе введенного стандартного изделия LN извлекает типовое изделие, которое привязано к этому стандартному изделию в сеансе Конфигурируемое изделие - Сборочная линия (tiapl2500m000). LN устанавливает поле Тип поставки в строке заказа на продажу в Склад. Необходимо задать для типового изделия вариант исполнения одним из следующих способов: Типовое изделие конфигурируется в модуле Конфигуратор продукта или модуле Планирование сборки, что определяется флагом Интерактивная конфигурация в сеансе Параметры Планирования сборки (tiapl0500m000). Выбирается ранее сконфигурированный вариант исполнения. Используйте внешний инструмент/ систему для загрузки сконфигурированного варианта исполнения в LN. Примечание Если у типового изделия имеется ассоциированное стандартное изделие, типовое изделие, тем не менее, можно вводить в строку заказа на продажу. Если типовое изделие вводится в строку заказа на продажу, LN в строке заказа на продажу устанавливает поле Тип поставки в Рабочий центр и, в этом случае, нельзя поместит готовое изделие в запасы. Обработка задания на сборку Если строка заказа на продажу содержит изделие с системой заказа FAS, LN создает задание на сборку в Управление сборкой посредством выполнения сеанса Генерация заданий на сборку (tiapl3201m000). Изделие в задание на сборку является типовым изделием. Когда задание на сборку упорядочивается LN генерирует серийный номер конечного изделия. Когда завершается конечная операция задания на сборку, LN выполняет следующие действия: LN генерирует складской заказ для получения готового изделия в запасы. Изделие в складском заказе является стандартным изделием. Статус задания на сборку становится К завершению LN устанавливает поле Собственность в строке заказа на размещение в Принадлежащий компании. После того, как изделие получено в запасы, и выполнен требуемый контроль поступления, задание на сборку получает статус Завершено. Если изделие забраковано или уничтожено при контроле, соответствующий вариант исполнения приобретает статус Аннулировано. Если вариант исполнения получил статус Аннулировано, то чтобы продолжить выполнение задания на сборку, нужно вручную отменить заказ на продажу и создать новый заказ на продажу, используя другой вариант исполнения. Вариант исполнения Аннулировано, только если соблюдаются следующие условия: Выбран флаг Несколько продаж одной конфигурации. Когда в строке заказа на продажу указано изготовляемое FAS-изделие. LN связывает исполненную структуру со стандартным изделием вместо типового изделия. Примечание Прежде, чем строка заказа на продажу может быть разрешена в Складирование, строка заказа на продажу для стандартного FAS-изделия должна получить серийный номер. Послесборочные операции Чтобы выполнить дополнительные операции над изделием после того, как изделие покинуло сборочную линию, нужно создать заказ на переделку. Поставка клиенту напрямую со сборочной линии Процесс поставки клиенту напрямую со сборочной линии базируется на типовых сборочных изделиях. Для обработки заказа на продажу поле Тип поставки в заказе на продажу - Рабочий центр. Создается складской заказ и будет поставлен из рабочего цента клиенту. За дополнительной информацией обратитесь к Варианты исполнения в Складирование |