| # Печать запасов изготовляемых изделий (whwmd2411m000) Используйте этот сеанс чтобы печати складского запаса для каждого изготовляемого изделия. Строки производственных СИ печатаются со ссылками на изделия. Разузловать СИ Если этот флаг установлен,, выводится на печать уровень запаса всех компонентов в структуре спецификации изделия (СИ), связанной с изготовляемым изделием. Печать только нижнего уровня СИ Если этот флаг установлен,, выводится на печать уровень запаса всех компонентов на нижнем уровне структуры спецификации изделия (СИ), связанной с изготовляемым изделием. Примечание Это поле доступно при выбранном флаге Разузловать СИ. Разузловать закупаемые СИ Если этот флаг установлен,, печатается уровень запаса основных закупаемых компонентов, а также подкомпоненты закупаемого изделия в структуре СИ. Примечание Это поле доступно при выбранном флаге Разузловать СИ. Печатать только изделия с нехваткой запаса Если этот флаг установлен,, печатаются только компоненты с нехваткой запаса. Нехватка запаса равна валовым потребностям по компоненту минус наличный запас. Если этот флаг сброшен, LN печатает запас для компонента изготовляемого изделия. Заказанное количество Это поле используется для задания требуемого количества по основному изделию. На основе этого количества LN рассчитывает и печатает требуемое и доступное количество по компоненту. Таким образом вы можете проверить, имеется ли достаточный доступный запас по компоненту для требуемого количества по основному изделию. |