| # Контроль запасов (tiasc2240m000) Данный сеанс применяется для проверки запасов перед запуском производственного процесса. В данном сеансе производится анализ того, какие сборочные компоненты требуются для выполнения заданий на сборку и проверяется, будет ли достаточно запланированных запасов. Отчет формируется для того, чтобы вывести на экран сведения о дефиците запасов. Кроме того, можно сформировать списки заблокированных заданий на сборку, для которых требуются эти дефицитные компоненты. Связанные темы Обзор управления сборкой Критические изделия Задания на сборку Очередность на линии и типы правил в Управлении сборкой Загрузка рабочих зон на линии Дата потребности Указывает дату или период, для которого должна выполняться проверка. Сборочная линия Указывает сборочную линию или линии, для которых должна быть выполнена проверка. (Пере)Генерация списка заданий(только блокир.) Выберите данный флаг, чтобы сформировать списки заблокированных заданий, для которых требуются дефицитные компоненты. Для каждой комбинации даты потребности и сборочной части в указанном диапазоне создается список с таким количеством заблокированных заданий, которое доступно, в противном случае для такого сочетания нет дефицита или не были найдены задания. Данные списки содержат только заблокированные задания и заменяют или удаляют любые существующие списки для той же комбинации даты потребности и сборочного компонента. Проверить запас Нажмите, чтобы проверить, достаточен ли запас компонентов, для которых выбран флаг Критическое для контроля запасов в сеансе Изделия - Производство (tiipd0101m000). Сообщения Нажмите, чтоб вывести на экран сообщения об ошибках. |