| # Строки заказо-зависимого контроля (qmptc0151m000) Используйте этот сеанс чтобы отображает или поддерживает данные по строкам заказа на контроль. Для каждой характеристики или комбинации аспект/характеристика доступна строка контроля. Данные относящиеся к этой характеристике могут изменяться для этого конкретного заказа. Смотри также Заказ определенной процедуры теста Порядок контроля Последовательность номеров заказа. Для каждого порядкового номера одна или более проб отобрано, для проверки характеристики. Строка контроля Номер строки заказа на контроль. Аспект Часть изделия. Например, болт может содержать такие аспекты, как головка и резьба. Аспект может содержать одну или несколько характеристик. Например, головка может иметь диаметр и длину, а резьба может иметь диаметр и цвет. Характеристика Ссылка на определённое качество или отличительный признак изделия или части/компонента изделия. Например, диаметр, длина, вес. Тип характеристики Тип измеряемого значения. Единица характеристики Единица, в которой выражается характеристика изделия, например метры, килограммы. Примечание Если вы выбрали Дробь или Целое в поле Тип характеристики, вы должны заполнить в поле Единица характеристики. Если вы выбрали Опция Единица характеристики станет пустым. Характеристика для алгоритма Если этот флаг установлен, эта характеристика используется как переменная или константа в алгоритме других характеристик. Набор опций Группа возможных значений характеристики. Для каждого значения можно указать применимость. Например, в набор опций входят опции Голубой и Красный. Пример
Характеристика | Значение pH
Тест | Тест Литмуса
Опции | Голубой = Допустимо
Красный = Не допустимо
Примечание Вы можете вести набор опций если поле Тип характеристики в значении Опция. Метод Тип значения характеристики, или способ, которым это значение вычисляется. Алгоритм Выражение, используемое для расчёта характеристики средствами других переменных или фиксированных характеристик. Примечание Вы можете только ввести данные в поле Алгоритм, если вы введете Алгоритм в поле Метод. Введите имя алгоритма которое используется для вычисления характеристики. Тест Испытание или проверка определенных характеристик. Можно прикрепить несколько тестов к одной характеристике. Участок тестирования Физическое местоположение, где производятся тесты. Деструктивный тест Если этот флаг установлен, если данная опция выбрана, тест является разрушающим и изделие не может быть использовано после проверки. Если этот флаг сброшен, если данная опция выбрана, тест является не разрушающим и изделие может быть использовано после проверки. Тип результата Тип результата, сообщаемого пользователю. Ед-ца теста Единица, которая относится к тесту. Например, метр, литр или килограмм. Примечание Значение единицы характеристики по умолчанию. Единица теста и единица характеристики должны относиться к одной физической величине. Последов.тестов Тестовая последовательность определяет порядок, в котором тестируются характеристики в группе тестов. Если значение поля Последов.тестов равно нулю, последовательность для этого аспекта\характеристики не важно для тестирования. Аспект/характеристика с нулевым значением тестовой последовательности будет тестироваться после проведения всех остальных тестов. Пример
| Деструктивный тест | Последов.тестов
Тест 1 | Нет | 1
Тест 2 | Да | 2
Объяснения: Деструктивный тест будет позже. Примечание Последовательность номеров может быть такой же для больше чем одной характеристики. В этом случае, тесты будут отсортированы по аспекту\характеристике, за исключением еуста с последовательностью номеров равной нулю. Стандарт теста Стандарт обычно используемый для характеристики. Например, стандарт DIN. Квалификация Конкретные знания или технический опыт, который должен иметь инженер для выполнения работ. Например, знание электричества, специального оборудования и так далее. Работник Лицо, производящее тестирование этой характеристики.. Инструмент Инструмент, который используется при контроле качества для измерения определенных показателей (характеристик) изделия. Пример
Контрольно-измерительный прибор | Кислотность
Характеристика | pH Значение
Группа инструментов Код групппы инструментов. Группа инструментов с похожими характеристиками. Описание Описание или наименование кода. Номер инструмента Номер инструмента который может использоваться для трассировки инструмента. Описание Описание или наименование кода. Фиксир.значение характер-ки Фиксированное значение характеристики сравнивается с результатами, введенными в следующих сеансах: Данные теста заказа на контроль (qmptc1115m000). Примечание Это поле используется только если поле Метод установлено в значение Фиксированный. Стандарт Стандарт обычно используемый для характеристик. Это информационное поле. Например, стандарт DIN. Норма Желаемое значение характеристики, выраженное в единице характеристики, допустимое для качества. Примечание Это поле не применяется если вы ввели Фиксированный в поле Метод или Опция в поле Тип характеристики. Верхний предел Максимальное приемлемое значение характеристики, выраженное в единице характеристики. Примечание Верхний предел должен быть больше или равен значению Норма. Нижн.предел Максимальное приемлемое значение характеристики, выраженное в единице характеристики. Примечание Нижн.предел должен быть больше или равен значению Норма. Источник Источник контроля (модуль или пакет). Исходный заказ Номер строки заказа, к которой применяется контроль качества. Это может быть номер строки заказа на продажу, заказа на закупку или номер строки оценочных материалов. Операция Один из шагов технологического процесса для производства изделия. При выполнении технологической операции используются следующие данные: Задание. Например, распилка. Механизм, используемый для выполнения задания. Например, пилорама. Место выполнения задания (рабочий центр). Например, столярная мастерская. Количество работников для выполнения задания. Эти данные используются для расчета времени выполнения заказа, планирования производственных заказов и расчета затрат. Контроль качества должен выполняться во время или после данной операции. Валидация алгоритма Проверка корректности данных заказо-зависимого алгоритма. |