| # Планирование блока заказов Для оптимизации использования разных механизмов, доступных для производственного процесса и минимизации количества переналадок из-за других характеристик продукта, в системе доступна функциональность для сортировки производственных заказов на основе классов наладки (таких как цвет). Блоки заказов могут помочь вам настроить оптимальные производственные графики путем сокращения потерь времени в действиях по переналадке механизмов. Если вы генерируете блоки заказов, LN объединяет несколько производственных заказов для формирования блока заказов. После генерирования блоков заказов вы можете вручную добавить или убрать производственные заказы в или из блока заказов. Пример Примеры ситуаций, в которых вы можете использовать данную функциональность: Изделия с разным цветом должны быть окрашены краскораспылителем Если вы применяете цвет, который отличается от ранее использовавшегося цвета, вам необходимо время переналадки, чтобы промыть оборудование и заменить краску. Если предыдущий цвет был темнее нового цвета, то промывка должна быть более тщательной. Наиболее эффективной будет последовательность от светлых цветов к темным. Механизм может быть оснащен различными инструментами. Если вы обрабатываете на механизме изделия, требующие один и тот же инструмент, непосредственно друг за другом, вы экономите время переналадки не смену инструмента. В первом примере вы задаете класс наладки "Цвет" и состояния наладки, например, "Белый", "Голубой", "Темно-коричневый". Настройка блоков заказов Для настройки блоков заказов: Задайте классы наладки и состояния наладки в модуле Таблицы пакета Общие данные. Свяжите состояния наладки с операциями в сеансе Состояния и классы наладки по операции маршрута (tirou1104m000). После планирования производственных заказов вы можете более тонко поднастроить состояния наладки в сеансе Классы и состояния наладки по операции (tisfc0133m000). Более подробную информацию см. в: Установка классов наладки и состояний наладки Настройка планирования блоков заказов Планирование с блоками заказов Чтобы поместить набор производственных заказов в эффективный производственных график, вы должны: Использовать сеанс Генерация планирования блока заказов (tisfc0251m000), чтобы сгенерировать блоки заказов для производственных заказов, которые вы хотите планировать. Изменить эти блоки заказов как вам необходимо. Доступно использование графической панели планирования. Обновить данные планирования из блоков заказов в фактические производственные заказы, показываемые в сеансе Производственное планирование (tisfc0110m000). Дополнительную информацию см. в Планирование с блоками заказов Ограничение Если в производственном заказе много операций на множестве различных механизмов, вы можете координировать график вокруг только одного из этих механизмов. Связанные темы Основы классов наладки и состояний наладки в системе LN Настройка планирования блоков заказов Планирование с блоками заказов |