| # Правила линии (tiasl1570m000) данный сеанс используется для просмотра и определения правил порядка сборки, применяемых на сборочной линии. Эти правила используются для вычисления штрафных затрат в сеансе Моделирование и создание очередностей (tiasl4200m000). Связать правила с участком линии можно в сеансе Участок линии - Правила линии (tiasl1571m000). Правила, применяемые для установления порядка сборки, принадлежат к тем, что используются на начальном участке сборочной линии. Можно задать либо комбинацию правил, либо правила размещения, либо правила приоритета. Более подробную информацию можно найти в справке по данному полю и в разделе Очередность на линии и типы правил в Управлении сборкой. Примечание Примечание Запустить сеанс Списки комбинаций опций (tiasl1511m000) можно из меню Дополнения соответствующий. Связанные темы Очередность на линии и типы правил в Управлении сборкой Правило Правило Связанные темы Очередность на линии и типы правил в Управлении сборкой Правило Наименование правила. Связанные темы Очередность на линии и типы правил в Управлении сборкой Тип правила Введите тип правила для данной сборочной линии. MIX правила Правила ограничения по мощности, пропорциональные правила и относительно пропорциональные правила. Ограничение по мощностям Максимум 500 мотоциклов с комбинацией опций "Город" в день. Для Ограничения по мощностям Ограничение по мощностям можно выбрать один из трех типов дисперсии в поле Метод дисперсии: Средняя дисперсия Скольз.окно со средн.дисперсией Скольз.окно с огранич.по мощностям Пропорционально Пропорционально Комбинации опций должны присутствовать в фиксированной пропорции всего задания, например, отношение "Городской мотоцикл" к другим заданиям должно быть 1:2. Для правил Пропорционально Пропорционально можно задать один из двух видов дисперсии: Средняя дисперсия Задается в поле Метод дисперсии. Относительно пропорционально Относительно пропорционально То же, что Пропорционально Пропорционально, но Метод дисперсии всегда Относительная дисперсия. Необходимо задать вторую комбинацию опций, по отношению к которой производится дисперсия первой комбинации. Правила размещ. Правила кластеризации, правила блокировки и правила приоритета. Кластеризация Кластеризация Данное правило используется для размещения комбинаций опций с одинаковыми опциями друг за другом, если при смене опций замена выполняется очень долго. Например, разместить все "Голубые мотоциклы" один за другим, так как смена цвета окраски занимает много времени. Блокировка Блокировка Некоторые комбинации опций не должны следовать за определенными комбинациями опций. Например, светлые цвета не должны наноситься после темных цветов, чтобы свести к минимуму эффекты загрязнения краски. Приоритет Приоритет Правила приоритетов take три Коэффициент в : . consideration: Дата выхода задания на сборку с линии. Введенный вручную приоритет задания на сборку. Продано или нет задание на сборку. Задания, которые уже проданы, имеют более высокий приоритет, чем не проданные задания. Связанные темы Очередность на линии и типы правил в Управлении сборкой Приор.правила Правила с более высоким номером приоритета имеют преимущество перед правилами с более низким номером приоритета. Комбинация критич. опций Комбинация опций, заданная одним кодом. Этот код можно использовать в правилах линии. Комбинация опций, заданная в данном поле, зависит от типа правила: Ограничение по мощностям Ограничение по мощностям Укажите комбинацию опций, которая в данном поле ограничивается. Указать комбинацию опций . Введите комбинацию опций и отношение в данном поле. Это ограничивает указанную комбинацию опций по отношению к другой комбинации опций. Относительно пропорционально Относительно пропорционально Укажите комбинацию опций, которая ограничивается по отношению к другой комбинации опций. Другая комбинация опций вводится в поле Комбинация относит. опций. Введите две комбинации опций и соотношение в текущее поле для ограничения указанной комбинации опций по отношению к другим комбинациям опций. Связанные темы Очередность на линии и типы правил в Управлении сборкой Комбинация относит. опций Укажите относительную комбинацию опций, ограничивающую комбинацию опций, введенную в поле Комбинация критич. опций, если вы используете правило относительной пропорциональности. Комбинация если используется правило относительной пропорциональности. Относительно пропорциональное правило используется, чтобы задать соотношение количества заданий, которые состоят из указанной комбинации опций, с количеством заданий, которые состоят из другой указанной комбинации опций. Связанные темы Очередность на линии и типы правил в Управлении сборкой Плотн. Значение плотности, которое введено в данное поле, зависит от типа используемого правила: Правило ограничения по мощности. Введите максимальное количество комбинаций критических опций, допустимых на день. Пропорциональное правило. Введите количество комбинаций опций, которые ограничиваются по отношению к количеству любых других комбинаций опций. Ваше правило пропорциональности Красное: любая другая комбинация, и коэффициент 1:5. Пример: пропорциональное правило - "Красный": Любая другая комбинация опций, и соотношение - 1:5. В результате можно иметь только один красный продукт на каждые пять продуктов с любой другой комбинацией опций. Значение, введенное в текущее поле в данном примере, равно 1. Относительно пропорциональное правило. Введите число заданий с критической комбинацией опций, которые ограничены относительно комбинации опций, введенной вами в поле Комбинация относит. опций. Количество заданий, связанных с комбинацией критических опций, заданной в данном поле, и с другой указанной комбинацией опций вводится в поле Интервал регенерации Интервал регенерации. Относительно пропорциональное правило Красное:Голубое, и Коэффициент 1:5. Пример: пропорциональное правило - "Красный": Любая другая комбинация опций, и соотношение - 1:5. В результате можно иметь только один красный продукт на каждые пять продуктов с любой другой комбинацией опций. Значение, введенное в текущее поле в данном примере, равно 1. Связанные темы Очередность на линии и типы правил в Управлении сборкой Интервал регенерации Это количество заданий, для которых вычисляется поле Плотн. Плотность. Можно использовать одно из двух правил: правило Значение, введенное в текущем поле представляет собой количество заданий, связанных с комбинацией критических опций, заданное в поле Плотн., и с любой другой комбинацией. Ваше правило пропорциональности Красное: любая другая комбинация, и коэффициент 1:5. Пример: пропорциональное правило - "Красный": Любая другая комбинация опций, и соотношение - 1:5. В результате можно иметь только один красный продукт на каждые пять продуктов с любой другой комбинацией опций. Значение, введенное в текущее поле в данном примере, равно 5. правило Значение, введенное в текущем поле представляет собой заданное в поле Плотн. количество заданий, связанных с комбинацией критических опций и с любой другой комбинацией опций. Относительно пропорциональное правило Красное:Голубое, и Коэффициент 1:5. Пример: пропорциональное правило - "Красный": Любая другая комбинация опций, и соотношение - 1:5. В результате можно иметь только один красный продукт на каждые пять продуктов с любой другой комбинацией опций. Значение, введенное в текущее поле в данном примере, равно 5. Связанные темы Очередность на линии и типы правил в Управлении сборкой Метод дисперсии Комбинация правил не выбрана ( Тип правила был Кластеризация Кластеризация, или Блокировка Блокировка, или Приоритет Приоритет). Средняя дисперсия Комбинация критич. опций равномерно распределяется по заданиям. Применяется для: Ограничение по мощностям Пропорционально Относительная дисперсия Критических опций Относительная дисперсия Комбин.критич.опций распределяется по заданиям в соответствии с. Опций Применяется для: Скользящее окно рез.огр. Окно представляет собой некоторое количество прилегающих участков линии, а скользящим оно является потому что окна могут перекрываться. Максимальное соотношение данной комбинации опций и любой другой комбинации опций. Например, для каждой комбинации опций "Красный мотоцикл" должна быть по крайней мере одна другая комбинация опций в любой из четырех комбинаций опций (плотность=50%, окно =4). Применяется для: Скользящее окно средней дисперсии , однако в каждом скользящем окне комбинация опций должна быть распределена настолько равномерно, насколько это возможно. Применяется для: Ограничение по мощностям Пропорционально Связанные темы Очередность на линии и типы правил в Управлении сборкой Размер окна Например, если размер окна - четыре, правило должно применяться к любым четырем смежным рабочим зонам. Штраф за перепоставку Штрафные затраты за установку в очередь большего количества комбинаций критических опций, чем указано в комбинации правил. Штраф за недопоставку Штрафные затраты за установку в очередь меньшего количества комбинаций критических опций, чем указано в комбинации правил. Список опций Если в поле Блокировка Тип правила указано Блокировка Кластеризация или Кластеризация Тип правила, комбинации опций либо не сменяют друг друга (блокировка), либо упорядочиваются вместе (кластеризация). правила Список комбинаций опций, который называется блоком в "Конфигурации сборочной линии" (LAC). Этот список комбинаций опций связан с правилом блокировки. В списке комбинаций опций можно задать, какая комбинация опций не может следовать за другой комбинацией опций, и система ERP блокирует такие случаи. Если имеется несколько комбинаций опций, можно задать, какая комбинаций опций не может следовать за несколькими комбинациями опций. правила Список комбинаций опций, который называется кластером в "Конфигурации сборочной линии" (LAC). Этот список комбинаций опций связан с правилом кластера. Правила кластеризации могут определять несколько комбинаций опций в кластере, и группировать эти комбинации. К каждой комбинации опций присоединяется порядковый номер. Связанные темы Очередность на линии и типы правил в Управлении сборкой Список комбинации опций Запуститься сеанс. |